{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":10,"sheets":["Leeswijzer","Revisiebeheer","Bijzondere risico's","ST Algemeen en gev stoffen","Milieu, chemie en biologie","ST Civiele werkzaamheden","ST Elektra werkzaamheden","ST Gas werkzaamheden","ST Water werkzaamheden","ST Overige kabel werkzaamheden"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":9,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Leeswijzer","index":0,"n_rows":8,"n_cols":1,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["VGWM risicolijst bij werkzaamheden aan de EGW Infrastructuur"]
["In dit bestand worden de standaard en bijzondere VGWM risico's benoemd die gelden bij de uitvoering van werkzaamheden aan de Infrastructuur van de Regionale Netbeheerders van Elektriciteit, Gas en Water (EGW).\nVoor vragen en/of opmerkingen t.a.v. inhoud of toepassing van dit document, graag contact opnemen met één van de contactpersonen opgenomen in tabblad 'revisiebeheer'."]
[]
["Het bestand is als volgt opgebouwd:\n- Een tabblad met 'Bijzondere risico's'.\n- Diverse tabbladen met 'Standaard risico's' (beginnend met 'ST'). Deze zijn opgesplitst per type werkzaamheden, nl. Algemene activiteiten en gevaarlijke stoffen, Civiele activiteiten, Activiteiten aan het Elektriciteitsnet, Activiteiten aan het Gasnet,  Activiteiten aan het Waterleidingnet en  Activiteiten aan overige kabels."]
[]
["STANDAARD RISICO'S & MAATREGELEN\nDe risico's opgenomen in de tabbladen 'Standaard risico's' (beginnend met 'ST') zijn risico's die vaak voorkomen in de EGW sector. Deze standaard risico's zijn door alle partijen die in de EGW sector werkzaamheden verrichten onderkend en gemitigeerd door o.a. standaard processen, opleidingen en werkwijzen. Denk b.v. aan:\n- Medewerkers en organisaties VCA gecertificeerd of gelijkwaardig\n- Opleidingen conform CKB\n- Medewerkers en organisaties werken conform de BEI\n- Medewerkers en organisaties werken conform de VIAG\n- Medewerkers en organisaties werken conform de KIAD\n- Medewerkers en organisaties werken conform de van toepassing zijde CROW richtlijnen (o.a. CROW96a/b, CROW400, CROW500).\nBovenstaande maatregelen zijn geborgd in de VGWM eisen in de erkenningsregelingen en bestekken. Deze worden daarom ook niet structureel bij de individuele risico's benoemd.\n\nStandaard risico's kunnen bij (nagenoeg) ieder project voorkomen. Omdat deze op organisatie niveau zijn geborgd, hoeven ze dan niet in de voorbereidingsfase van projecten geïnventariseerd te worden."]
[]
["BIJZONDERE (NIET STANDAARD) RISICO'S\nIn het tabblad 'Bijzondere risico's\" worden voorbeelden van bijzondere risico's benoemd, die niet geborgd zijn door standaard processen en werkwijzen. Bij ieder project dient geïnventariseerd te worden of dergelijke bijzondere risico's aanwezig zijn en in het V&G-plan Ontwerpfase benoemd worden. De uitvoerende partij dient vervolgens mitigerende maatregelen hiervoor vast te stellen en deze via het V&G-Plan Uitvoeringsfase bekend te maken bij de opdrachtgever en de betrokken uitvoerenden.\n\nDeze lijst met bijzondere risico's is gebaseerd op bijlage II van Richtlijn nr. 92/57/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 24 juni 1992 betreffende de minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid voor tijdelijke en mobiele bouwplaatsen (PbEG 1992, L 245). Een aantal van de in bovenstaande Richtlijn genoemde bijzondere risico's komen dermate vaak voor in de EGW sector, dat deze opgenomen zijn bij de Standaard risico's. "]

{"sheet":"Revisiebeheer","index":1,"n_rows":15,"n_cols":4,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[9,1,9,3],[6,1,6,3],[3,0,3,3],[4,1,4,3],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[5,1,5,3],[7,1,7,3],[8,1,8,3]]}
["Documentbeheer"]
["Dit document is opgesteld door deelnemers van onderstaande werkgroep. Voor vragen en/of opmerkingen t.a.v. inhoud van het document, graag contact opnemen met één van onderstaande personen."]
[]
["Deelnemers werkgroep"]
["Enexis","Wim de Rooij - Adviseur HSE (Wim.de.Rooij@enexis.nl)"]
["Liander","Han Verhagen - Adviseur VGM (han.verhagen@alliander.com)"]
["Cogas","Gerhardus de Haan - Adviseur V&G (gerhardus.dehaan@cogas.nl)"]
["Vitens","Catherine Maloir - Adviseur V&G (Catherine.Maloir@vitens.nl)"]
["van Vulpen","Bram Zoeteman - Hoofd afdeling KAM (b.zoeteman@vanvulpen.eu)"]
[]
[]
["Versie","Datum","Beheerder","Opmerkingen"]
["0.1","2020-12-01","zie 'deelnemers werkgroep'","In samenwerking met VSH eerste concept versie opgesteld i.h.k.v. combi-contract Grond'g."]
["1.0","2020-08-09","zie 'deelnemers werkgroep'","Input Liander i.h.k.v. combi-contract Sion en input Overige kabel werkzaamheden verwerkt. Eerste versie vastgelegd voor verder verspreiding binnen de EGW branches."]
["2.0","2023-06-20","zie 'deelnemers werkgroep'","Feedback vanuit projecten incl. aannemers verwerkt in lijst met bijzondere risico's."]

{"sheet":"Bijzondere risico's","index":2,"n_rows":26,"n_cols":3,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,2],[73,27,79,27],[73,28,79,28],[73,16,79,16],[73,17,79,17],[73,18,79,18],[73,19,79,19],[73,20,79,20],[73,11,79,11],[73,12,79,12],[73,13,79,13],[73,14,79,14],[73,15,79,15],[73,0,79,0],[73,1,79,1],[73,2,79,2],[73,3,79,3],[73,4,79,4],[73,5,79,5],[73,6,79,6],[73,7,79,7],[73,8,79,8],[73,9,79,9],[73,10,79,10],[73,36,79,36],[73,37,79,37],[73,38,79,38],[73,39,79,39],[73,40,79,40],[73,31,79,31],[73,32,79,32],[73,33,79,33],[73,34,79,34],[73,35,79,35],[73,29,79,29],[73,30,79,30],[73,21,79,21],[73,22,79,22],[73,23,79,23],[73,24,79,24],[73,25,79,25],[73,26,79,26],[73,56,79,56],[73,57,79,57],[73,58,79,58],[73,59,79,59],[73,60,79,60],[73,51,79,51],[73,52,79,52],[73,53,79,53],[73,54,79,54],[73,55,79,55],[73,46,79,46],[73,47,79,47],[73,48,79,48],[73,49,79,49],[73,50,79,50],[73,41,79,41],[73,42,79,42],[73,43,79,43],[73,44,79,44],[73,45,79,45],[73,76,79,76],[73,77,79,77],[73,78,79,78],[73,79,79,79],[73,80,79,80],[73,71,79,71],[73,72,79,72],[73,73,79,73],[73,74,79,74],[73,75,79,75],[73,66,79,66],[73,67,79,67],[73,68,79,68],[73,69,79,69],[73,70,79,70],[73,61,79,61],[73,62,79,62],[73,63,79,63],[73,64,79,64],[73,65,79,65],[73,96,79,96],[73,97,79,97],[73,98,79,98],[73,99,79,99],[73,100,79,100],[73,91,79,91],[73,92,79,92],[73,93,79,93],[73,94,79,94],[73,95,79,95],[73,86,79,86],[73,87,79,87],[73,88,79,88],[73,89,79,89],[73,90,79,90],[73,81,79,81],[73,82,79,82],[73,83,79,83],[73,84,79,84],[73,85,79,85],[73,116,79,116],[73,117,79,117],[73,118,79,118],[73,119,79,119],[73,120,79,120],[73,111,79,111],[73,112,79,112],[73,113,79,113],[73,114,79,114],[73,115,79,115],[73,106,79,106],[73,107,79,107],[73,108,79,108],[73,109,79,109],[73,110,79,110],[73,101,79,101],[73,102,79,102],[73,103,79,103],[73,104,79,104],[73,105,79,105],[73,136,79,136],[73,137,79,137],[73,138,79,138],[73,139,79,139],[73,140,79,140],[73,131,79,131],[73,132,79,132],[73,133,79,133],[73,134,79,134],[73,135,79,135],[73,126,79,126],[73,127,79,127],[73,128,79,128],[73,129,79,129],[73,130,79,130],[73,121,79,121],[73,122,79,122],[73,123,79,123],[73,124,79,124],[73,125,79,125],[73,156,79,156],[73,157,79,157],[73,158,79,158],[73,159,79,159],[73,160,79,160],[73,151,79,151],[73,152,79,152],[73,153,79,153],[73,154,79,154],[73,155,79,155],[73,146,79,146],[73,147,79,147],[73,148,79,148],[73,149,79,149],[73,150,79,150],[73,141,79,141],[73,142,79,142],[73,143,79,143],[73,144,79,144],[73,145,79,145],[73,176,79,176],[73,177,79,177],[73,178,79,178],[73,179,79,179],[73,180,79,180],[73,171,79,171],[73,172,79,172],[73,173,79,173],[73,174,79,174],[73,175,79,175],[73,166,79,166],[73,167,79,167],[73,168,79,168],[73,169,79,169],[73,170,79,170],[73,161,79,161],[73,162,79,162],[73,163,79,163],[73,164,79,164],[73,165,79,165],[73,196,79,196],[73,197,79,197],[73,198,79,198],[73,199,79,199],[73,200,79,200],[73,191,79,191],[73,192,79,192],[73,193,79,193],[73,194,79,194],[73,195,79,195],[73,186,79,186],[73,187,79,187],[73,188,79,188],[73,189,79,189],[73,190,79,190],[73,181,79,181],[73,182,79,182],[73,183,79,183],[73,184,79,184],[73,185,79,185],[73,216,79,216],[73,217,79,217],[73,218,79,218],[73,219,79,219],[73,220,79,220],[73,211,79,211],[73,212,79,212],[73,213,79,213],[73,214,79,214],[73,215,79,215],[73,206,79,206],[73,207,79,207],[73,208,79,208],[73,209,79,209],[73,210,79,210],[73,201,79,201],[73,202,79,202],[73,203,79,203],[73,204,79,204],[73,205,79,205],[73,236,79,236],[73,237,79,237],[73,238,79,238],[73,239,79,239],[73,240,79,240],[73,231,79,231],[73,232,79,232],[73,233,79,233],[73,234,79,234],[73,235,79,235],[73,226,79,226],[73,227,79,227],[73,228,79,228],[73,229,79,229],[73,230,79,230],[73,221,79,221],[73,222,79,222],[73,223,79,223],[73,224,79,224],[73,225,79,225],[73,256,79,256],[73,257,79,257],[73,258,79,258],[73,259,79,259],[73,260,79,260],[73,251,79,251],[73,252,79,252],[73,253,79,253],[73,254,79,254],[73,255,79,255],[73,246,79,246],[73,247,79,247],[73,248,79,248],[73,249,79,249],[73,250,79,250],[73,241,79,241],[73,242,79,242],[73,243,79,243],[73,244,79,244],[73,245,79,245],[73,276,79,276],[73,277,79,277],[73,278,79,278],[73,279,79,279],[73,280,79,280],[73,271,79,271],[73,272,79,272],[73,273,79,273],[73,274,79,274],[73,275,79,275],[73,266,79,266],[73,267,79,267],[73,268,79,268],[73,269,79,269],[73,270,79,270],[73,261,79,261],[73,262,79,262],[73,263,79,263],[73,264,79,264],[73,265,79,265],[73,296,79,296],[73,297,79,297],[73,298,79,298],[73,299,79,299],[73,300,79,300],[73,291,79,291],[73,292,79,292],[73,293,79,293],[73,294,79,294],[73,295,79,295],[73,286,79,286],[73,287,79,287],[73,288,79,288],[73,289,79,289],[73,290,79,290],[73,281,79,281],[73,282,79,282],[73,283,79,283],[73,284,79,284],[73,285,79,285],[73,316,79,316],[73,317,79,317],[73,318,79,318],[73,319,79,319],[73,320,79,320],[73,311,79,311],[73,312,79,312],[73,313,79,313],[73,314,79,314],[73,315,79,315],[73,306,79,306],[73,307,79,307],[73,308,79,308],[73,309,79,309],[73,310,79,310],[73,301,79,301],[73,302,79,302],[73,303,79,303],[73,304,79,304],[73,305,79,305],[73,336,79,336],[73,337,79,337],[73,338,79,338],[73,339,79,339],[73,340,79,340],[73,331,79,331],[73,332,79,332],[73,333,79,333],[73,334,79,334],[73,335,79,335],[73,326,79,326],[73,327,79,327],[73,328,79,328],[73,329,79,329],[73,330,79,330],[73,321,79,321],[73,322,79,322],[73,323,79,323],[73,324,79,324],[73,325,79,325],[73,356,79,356],[73,357,79,357],[73,358,79,358],[73,359,79,359],[73,360,79,360],[73,351,79,351],[73,352,79,352],[73,353,79,353],[73,354,79,354],[73,355,79,355],[73,346,79,346],[73,347,79,347],[73,348,79,348],[73,349,79,349],[73,350,79,350],[73,341,79,341],[73,342,79,342],[73,343,79,343],[73,344,79,344],[73,345,79,345],[73,376,79,376],[73,377,79,377],[73,378,79,378],[73,379,79,379],[73,380,79,380],[73,371,79,371],[73,372,79,372],[73,373,79,373],[73,374,79,374],[73,375,79,375],[73,366,79,366],[73,367,79,367],[73,368,79,368],[73,369,79,369],[73,370,79,370],[73,361,79,361],[73,362,79,362],[73,363,79,363],[73,364,79,364],[73,365,79,365],[73,396,79,396],[73,397,79,397],[73,398,79,398],[73,399,79,399],[73,400,79,400],[73,391,79,391],[73,392,79,392],[73,393,79,393],[73,394,79,394],[73,395,79,395],[73,386,79,386],[73,387,79,387],[73,388,79,388],[73,389,79,389],[73,390,79,390],[73,381,79,381],[73,382,79,382],[73,383,79,383],[73,384,79,384],[73,385,79,385],[73,416,79,416],[73,417,79,417],[73,418,79,418],[73,419,79,419],[73,420,79,420],[73,411,79,411],[73,412,79,412],[73,413,79,413],[73,414,79,414],[73,415,79,415],[73,406,79,406],[73,407,79,407],[73,408,79,408],[73,409,79,409],[73,410,79,410],[73,401,79,401],[73,402,79,402],[73,403,79,403],[73,404,79,404],[73,405,79,405],[73,436,79,436],[73,437,79,437],[73,438,79,438],[73,439,79,439],[73,440,79,440],[73,431,79,431],[73,432,79,432],[73,433,79,433],[73,434,79,434],[73,435,79,435],[73,426,79,426],[73,427,79,427],[73,428,79,428],[73,429,79,429],[73,430,79,430],[73,421,79,421],[73,422,79,422],[73,423,79,423],[73,424,79,424],[73,425,79,425],[73,456,79,456],[73,457,79,457],[73,458,79,458],[73,459,79,459],[73,460,79,460],[73,451,79,451],[73,452,79,452],[73,453,79,453],[73,454,79,454],[73,455,79,455],[73,446,79,446],[73,447,79,447],[73,448,79,448],[73,449,79,449],[73,450,79,450],[73,441,79,441],[73,442,79,442],[73,443,79,443],[73,444,79,444],[73,445,79,445],[73,476,79,476],[73,477,79,477],[73,478,79,478],[73,479,79,479],[73,480,79,480],[73,471,79,471],[73,472,79,472],[73,473,79,473],[73,474,79,474],[73,475,79,475],[73,466,79,466],[73,467,79,467],[73,468,79,468],[73,469,79,469],[73,470,79,470],[73,461,79,461],[73,462,79,462],[73,463,79,463],[73,464,79,464],[73,465,79,465],[73,496,79,496],[73,497,79,497],[73,498,79,498],[73,499,79,499],[73,500,79,500],[73,491,79,491],[73,492,79,492],[73,493,79,493],[73,494,79,494],[73,495,79,495],[73,486,79,486],[73,487,79,487],[73,488,79,488],[73,489,79,489],[73,490,79,490],[73,481,79,481],[73,482,79,482],[73,483,79,483],[73,484,79,484],[73,485,79,485],[73,516,79,516],[73,517,79,517],[73,518,79,518],[73,519,79,519],[73,520,79,520],[73,511,79,511],[73,512,79,512],[73,513,79,513],[73,514,79,514],[73,515,79,515],[73,506,79,506],[73,507,79,507],[73,508,79,508],[73,509,79,509],[73,510,79,510],[73,501,79,501],[73,502,79,502],[73,503,79,503],[73,504,79,504],[73,505,79,505],[73,536,79,536],[73,537,79,537],[73,538,79,538],[73,539,79,539],[73,540,79,540],[73,531,79,531],[73,532,79,532],[73,533,79,533],[73,534,79,534],[73,535,79,535],[73,526,79,526],[73,527,79,527],[73,528,79,528],[73,529,79,529],[73,530,79,530],[73,521,79,521],[73,522,79,522],[73,523,79,523],[73,524,79,524],[73,525,79,525],[73,556,79,556],[73,557,79,557],[73,558,79,558],[73,559,79,559],[73,560,79,560],[73,551,79,551],[73,552,79,552],[73,553,79,553],[73,554,79,554],[73,555,79,555],[73,546,79,546],[73,547,79,547],[73,548,79,548],[73,549,79,549],[73,550,79,550],[73,541,79,541],[73,542,79,542],[73,543,79,543],[73,544,79,544],[73,545,79,545],[73,576,79,576],[73,577,79,577],[73,578,79,578],[73,579,79,579],[73,580,79,580],[73,571,79,571],[73,572,79,572],[73,573,79,573],[73,574,79,574],[73,575,79,575],[73,566,79,566],[73,567,79,567],[73,568,79,568],[73,569,79,569],[73,570,79,570],[73,561,79,561],[73,562,79,562],[73,563,79,563],[73,564,79,564],[73,565,79,565],[73,596,79,596],[73,597,79,597],[73,598,79,598],[73,599,79,599],[73,600,79,600],[73,591,79,591],[73,592,79,592],[73,593,79,593],[73,594,79,594],[73,595,79,595],[73,586,79,586],[73,587,79,587],[73,588,79,588],[73,589,79,589],[73,590,79,590],[73,581,79,581],[73,582,79,582],[73,583,79,583],[73,584,79,584],[73,585,79,585],[73,616,79,616],[73,617,79,617],[73,618,79,618],[73,619,79,619],[73,620,79,620],[73,611,79,611],[73,612,79,612],[73,613,79,613],[73,614,79,614],[73,615,79,615],[73,606,79,606],[73,607,79,607],[73,608,79,608],[73,609,79,609],[73,610,79,610],[73,601,79,601],[73,602,79,602],[73,603,79,603],[73,604,79,604],[73,605,79,605],[73,636,79,636],[73,637,79,637],[73,638,79,638],[73,639,79,639],[73,640,79,640],[73,631,79,631],[73,632,79,632],[73,633,79,633],[73,634,79,634],[73,635,79,635],[73,626,79,626],[73,627,79,627],[73,628,79,628],[73,629,79,629],[73,630,79,630],[73,621,79,621],[73,622,79,622],[73,623,79,623],[73,624,79,624],[73,625,79,625],[73,656,79,656],[73,657,79,657],[73,658,79,658],[73,659,79,659],[73,660,79,660],[73,651,79,651],[73,652,79,652],[73,653,79,653],[73,654,79,654],[73,655,79,655],[73,646,79,646],[73,647,79,647],[73,648,79,648],[73,649,79,649],[73,650,79,650],[73,641,79,641],[73,642,79,642],[73,643,79,643],[73,644,79,644],[73,645,79,645],[73,676,79,676],[73,677,79,677],[73,678,79,678],[73,679,79,679],[73,680,79,680],[73,671,79,671],[73,672,79,672],[73,673,79,673],[73,674,79,674],[73,675,79,675],[73,666,79,666],[73,667,79,667],[73,668,79,668],[73,669,79,669],[73,670,79,670],[73,661,79,661],[73,662,79,662],[73,663,79,663],[73,664,79,664],[73,665,79,665],[73,696,79,696],[73,697,79,697],[73,698,79,698],[73,699,79,699],[73,700,79,700],[73,691,79,691],[73,692,79,692],[73,693,79,693],[73,694,79,694],[73,695,79,695],[73,686,79,686],[73,687,79,687],[73,688,79,688],[73,689,79,689],[73,690,79,690],[73,681,79,681],[73,682,79,682],[73,683,79,683],[73,684,79,684],[73,685,79,685],[73,716,79,716],[73,717,79,717],[73,718,79,718],[73,719,79,719],[73,720,79,720],[73,711,79,711],[73,712,79,712],[73,713,79,713],[73,714,79,714],[73,715,79,715],[73,706,79,706],[73,707,79,707],[73,708,79,708],[73,709,79,709],[73,710,79,710],[73,701,79,701],[73,702,79,702],[73,703,79,703],[73,704,79,704],[73,705,79,705],[73,736,79,736],[73,737,79,737],[73,738,79,738],[73,739,79,739],[73,740,79,740],[73,731,79,731],[73,732,79,732],[73,733,79,733],[73,734,79,734],[73,735,79,735],[73,726,79,726],[73,727,79,727],[73,728,79,728],[73,729,79,729],[73,730,79,730],[73,721,79,721],[73,722,79,722],[73,723,79,723],[73,724,79,724],[73,725,79,725],[73,756,79,756],[73,757,79,757],[73,758,79,758],[73,759,79,759],[73,760,79,760],[73,751,79,751],[73,752,79,752],[73,753,79,753],[73,754,79,754],[73,755,79,755],[73,746,79,746],[73,747,79,747],[73,748,79,748],[73,749,79,749],[73,750,79,750],[73,741,79,741],[73,742,79,742],[73,743,79,743],[73,744,79,744],[73,745,79,745],[73,776,79,776],[73,777,79,777],[73,778,79,778],[73,779,79,779],[73,780,79,780],[73,771,79,771],[73,772,79,772],[73,773,79,773],[73,774,79,774],[73,775,79,775],[73,766,79,766],[73,767,79,767],[73,768,79,768],[73,769,79,769],[73,770,79,770],[73,761,79,761],[73,762,79,762],[73,763,79,763],[73,764,79,764],[73,765,79,765],[73,796,79,796],[73,797,79,797],[73,798,79,798],[73,799,79,799],[73,800,79,800],[73,791,79,791],[73,792,79,792],[73,793,79,793],[73,794,79,794],[73,795,79,795],[73,786,79,786],[73,787,79,787],[73,788,79,788],[73,789,79,789],[73,790,79,790],[73,781,79,781],[73,782,79,782],[73,783,79,783],[73,784,79,784],[73,785,79,785],[73,816,79,816],[73,817,79,817],[73,818,79,818],[73,819,79,819],[73,820,79,820],[73,811,79,811],[73,812,79,812],[73,813,79,813],[73,814,79,814],[73,815,79,815],[73,806,79,806],[73,807,79,807],[73,808,79,808],[73,809,79,809],[73,810,79,810],[73,801,79,801],[73,802,79,802],[73,803,79,803],[73,804,79,804],[73,805,79,805],[73,836,79,836],[73,837,79,837],[73,838,79,838],[73,839,79,839],[73,840,79,840],[73,831,79,831],[73,832,79,832],[73,833,79,833],[73,834,79,834],[73,835,79,835],[73,826,79,826],[73,827,79,827],[73,828,79,828],[73,829,79,829],[73,830,79,830],[73,821,79,821],[73,822,79,822],[73,823,79,823],[73,824,79,824],[73,825,79,825],[73,856,79,856],[73,857,79,857],[73,858,79,858],[73,859,79,859],[73,860,79,860],[73,851,79,851],[73,852,79,852],[73,853,79,853],[73,854,79,854],[73,855,79,855],[73,846,79,846],[73,847,79,847],[73,848,79,848],[73,849,79,849],[73,850,79,850],[73,841,79,841],[73,842,79,842],[73,843,79,843],[73,844,79,844],[73,845,79,845],[73,876,79,876],[73,877,79,877],[73,878,79,878],[73,879,79,879],[73,880,79,880],[73,871,79,871],[73,872,79,872],[73,873,79,873],[73,874,79,874],[73,875,79,875],[73,866,79,866],[73,867,79,867],[73,868,79,868],[73,869,79,869],[73,870,79,870],[73,861,79,861],[73,862,79,862],[73,863,79,863],[73,864,79,864],[73,865,79,865],[73,896,79,896],[73,897,79,897],[73,898,79,898],[73,899,79,899],[73,900,79,900],[73,891,79,891],[73,892,79,892],[73,893,79,893],[73,894,79,894],[73,895,79,895],[73,886,79,886],[73,887,79,887],[73,888,79,888],[73,889,79,889],[73,890,79,890],[73,881,79,881],[73,882,79,882],[73,883,79,883],[73,884,79,884],[73,885,79,885],[73,916,79,916],[73,917,79,917],[73,918,79,918],[73,919,79,919],[73,920,79,920],[73,911,79,911],[73,912,79,912],[73,913,79,913],[73,914,79,914],[73,915,79,915],[73,906,79,906],[73,907,79,907],[73,908,79,908],[73,909,79,909],[73,910,79,910],[73,901,79,901],[73,902,79,902],[73,903,79,903],[73,904,79,904],[73,905,79,905],[73,936,79,936],[73,937,79,937],[73,938,79,938],[73,939,79,939],[73,940,79,940],[73,931,79,931],[73,932,79,932],[73,933,79,933],[73,934,79,934],[73,935,79,935],[73,926,79,926],[73,927,79,927],[73,928,79,928],[73,929,79,929],[73,930,79,930],[73,921,79,921],[73,922,79,922],[73,923,79,923],[73,924,79,924],[73,925,79,925],[73,956,79,956],[73,957,79,957],[73,958,79,958],[73,959,79,959],[73,960,79,960],[73,951,79,951],[73,952,79,952],[73,953,79,953],[73,954,79,954],[73,955,79,955],[73,946,79,946],[73,947,79,947],[73,948,79,948],[73,949,79,949],[73,950,79,950],[73,941,79,941],[73,942,79,942],[73,943,79,943],[73,944,79,944],[73,945,79,945],[73,976,79,976],[73,977,79,977],[73,978,79,978],[73,979,79,979],[73,980,79,980],[73,971,79,971],[73,972,79,972],[73,973,79,973],[73,974,79,974],[73,975,79,975],[73,966,79,966],[73,967,79,967],[73,968,79,968],[73,969,79,969],[73,970,79,970],[73,961,79,961],[73,962,79,962],[73,963,79,963],[73,964,79,964],[73,965,79,965],[73,996,79,996],[73,997,79,997],[73,998,79,998],[73,999,79,999],[73,1000,79,1000],[73,991,79,991],[73,992,79,992],[73,993,79,993],[73,994,79,994],[73,995,79,995],[73,986,79,986],[73,987,79,987],[73,988,79,988],[73,989,79,989],[73,990,79,990],[73,981,79,981],[73,982,79,982],[73,983,79,983]],"merged_total":4093,"flags":["merged_cut"]}
["Tabblad: Bijzondere risico's"]
["In dit tabblad worden voorbeelden van bijzondere (niet standaard) risico's benoemd, die niet geborgd zijn door standaard processen en werkwijzen. Bij ieder project dient geïnventariseerd te worden of dergelijke bijzondere risico's aanwezig zijn en in het V&G-plan Ontwerpfase benoemd worden. De uitvoerende partij dient vervolgens mitigerende maatregelen hiervoor vast te stellen en deze via het V&G-Plan Uitvoeringsfase bekend te maken bij de opdrachtgever en de betrokken uitvoerenden.\n\nDeze lijst met bijzondere risico's is gebaseerd op bijlage II van Richtlijn nr. 92/57/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 24 juni 1992 betreffende de minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid voor tijdelijke en mobiele bouwplaatsen (PbEG 1992, L 245). Een aantal van de in bovenstaande Richtlijn genoemde bijzondere risico's komen dermate vaak voor in de EGW sector, dat deze opgenomen zijn bij de Standaard risico's. "]
[]
["Nr.","Activiteit leidend tot bijzondere risico's","Gevaar / risico"]
["BR1","Werken in de nabijheid van HD gasleidingen (Gasunie), watertransportleidingen, industriële leidingen en warmtenet","Vrijkomen medium door schade"]
["BR2","Werken in de nabijheid van Tennet kabels of lijnen (groter als 20.000 Volt)","Actieve delen in nabijheid, mogelijke invloed elektro magnetische velden"]
["BR3","Werken langs het spoor of op terrein van ProRail","Aanrijdgevaar, elektrocutie"]
["BR4","Werken op een bedrijventerrein van derden","Blootstelling aan gevaarlijke stoffen, bedrijfsvoorschriften, explosiegevaar"]
["BR5","Werken in de buurt van complexe verkeerssituaties","Druk verkeer, niet standaard CROW96b wegtype, bv. snelweg, N-weg, ontsluitingsweg, rotondes, bruggen, tunnels, kruispunten, afsluiten weg(en), avond- en nachtwerk"]
["BR6","Werken in gebied met vermoeden van niet gesprongen explosieven","Onontplofte bommen, oude granaten of munitie"]
["BR7","Werken in de nabijheid van/op water","Bij grachten, kanalen, dijken en waterkeringen, verdrinking, onderkoeling, overstroming"]
["BR8","Werken in gebied met bijzondere risico’s vanuit en voor de omgeving","Bereikbaarheid van winkels, publieke ruimtes, scholen, verzorgings-, verpleeg- of ziekenhuis, industrie, sportcentra, toerisme, dieren, vee, evenementen, sociale veiligheid, ook voor mindervaliden en visueel gehandicapt"]
["BR9","(Graaf)werkzaamheden in de nabijheid van bouwwerken / steigers waarbij grondzetting en trillingen schade/letsel kunnen veroorzaken","Instabiliteit fundering, steiger door (onder)graven. Bij sleuf > 60 cm diepte en de afstand tot de gevel kleiner wordt als de diepte van de sleuf, schouw van monumentale panden"]
["BR10","Graafwerkzaamheden ontgraving > 1,5m diepte","Stabiliteit, draagkracht bodem, omgevingsfactoren"]
["BR11","Gecompliceerde hijswerkzaamheden","Grondconditie, grote afstand, zwaar gewicht, overbelasting, werken in hijsgebied, overzichtelijkheid, complexiteit hijswerkzaamheden"]
["BR12","Werken op diepte/bouwkuip","Vluchtwegen, onder elkaar werken, op ladder, valbeveiliging"]
["BR13","Ruimtes met gevaar voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie (anders dan kruipruimten en kabelkelders)","Bv. olievangerput, slibvanger"]
["BR14","Bereikbaarheid van de te plaatsen bovengrondse infrastructuur","Bij ontwerp rekening houden met de bereikbaarheid van de infrastructuur tijdens aanleg- en beheerfase"]
["BR15","Werken met verschillende werkdisciplines en werkgevers (raakvlakken tussen partijen)","Onoverzichtelijk werk, coördinatie ontbreekt, wederzijdse invloed, meerdere contractors"]
["BR16","Speciaal werk c.q. nieuwe werkmethode","Geen procedure, niet eerder uitgevoerd"]
["BR17","Aanwezigheid van open installaties (niet aanrakingsveilig)","Ruimtes met niet of onvoldoende afgeschermde installaties"]
["BR18","Beperkte werk- en opslagruimte of beperkte bereikbaarheid/toegankelijkheid van projectlocatie","Binnenstedelijk, geen berm, aan-/afvoerroutes van groot materieel en materiaal, laad- en losplaatsen, bereikbaarheid voor hulpdiensten"]
["BR19","Werken in verontreinigde grond","Blootstelling gevaarlijke stoffen"]
["BR20","Werken in gebied/installatie met asbest (niet AC leiding)","Blootstelling aan asbest bij gebouwen en installaties vóór 1994"]
["BR21","Hoge tijdsdruk of beperkt budget","Kans op fouten door stress bij werkvoorbereider/uitvoerder. Risico's onvoldoende in kaart gebracht, onvoldoende veiligheidsmaatregelen treffen"]
["BR22","Andere bijzondere risico’s, nl…"]

{"sheet":"ST Algemeen en gev stoffen","index":3,"n_rows":169,"n_cols":5,"rows_kept":169,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,3,10,3],[11,0,14,0],[11,1,14,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[20,2,21,2],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[8,0,10,0],[8,1,10,1],[8,2,10,2],[1,0,1,4],[56,4,58,4],[59,0,73,0],[59,1,73,1],[59,3,73,3],[24,0,25,0],[24,1,25,1],[24,2,25,2],[24,3,25,3],[38,0,42,0],[38,1,42,1],[38,3,42,3],[41,2,42,2],[45,0,54,0],[20,3,21,3],[4,0,6,0],[81,0,91,0],[81,1,91,1],[81,2,91,2],[81,3,91,3],[45,1,54,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[56,3,58,3],[74,1,75,1],[74,3,75,3],[77,0,78,0],[77,1,78,1],[74,0,76,0],[105,0,107,0],[105,1,107,1],[105,2,107,2],[108,0,110,0],[108,1,110,1],[108,2,110,2],[133,1,137,1],[133,2,137,2],[133,3,137,3],[125,0,125,2],[111,0,112,0],[111,1,112,1],[111,2,112,2],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[114,2,116,2],[117,0,120,0],[117,1,120,1],[117,2,120,2],[121,0,123,0],[121,1,123,1],[0,0,0,4],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[166,3,167,3],[138,0,150,0],[138,1,150,1],[138,2,150,2],[138,3,150,3],[151,0,161,0],[151,1,161,1],[151,2,161,2],[151,3,161,3],[127,0,130,0],[127,1,130,1],[127,3,130,3],[133,0,137,0]]}
["Tabblad: ST Algemene activiteiten en activiteiten met gevaarlijke stoffen"]
["Algemene activiteiten"]
["Nr.","Activiteit","Gevaar / risico","Risico oorzaak","Maatregelen / voorzieningen"]
["A1","Werken in de grond","Acute en chronische gezondheidseffecten; lichamelijk letsel; verbranding","vervuiling\nweersinvloeden\nobstakels","Lichaamsbedekkende kleding"]
["A2","Werken in de nabijheid van bouwwerken / steigers","Lichamelijk letsel (vooral hoofd en voetletsel)\n","instorting","Veiligheidshelm"]
[null,null,null,"vallende voorwerpen","planning werkzaamheden/ trace keuze"]
[null,null,null,"stappen op scherpe voor­werpen","veiligheidsschoenen"]
["A3","Doorslijpen/doorzagen onder mechanische spanning staande leiding","Lichamelijk letsel door onderbreken onder spanning staande leiding","Grondzettingen; aanlegfouten waardoor er spanning op de leiding is gekomen","Eerst onderbreking niet met een haakse slijper\nrekening houden met verspringen van de leiding bij onderbreken."]
["A4","Werken in de nabijheid van ondergrondse kabels en leidingen","Letsel, brand, explosie, elektrocutie","Beschadiging en/of verzakking van de kabels en leidingen door graafwerkzaamheden. \nVerouderde/gecorrodeerde kabels en leidingen","Klic-/Orientatie melding vooraf"]
[{"$nulls":4},"Bij risicovolle leidingen maatregelenplan van de leidingbeheerder opvolgen"]
[{"$nulls":4},"Werken conform de CROW500 zorgvuldig graven."]
["A5","Werken met handgereedschap, machines, blusmiddelen en/of PBM’s","lichamelijk letsel","ondeskundig gebruik","werk volgens gebruiksaanwijzing/ bedieningsinstructies"]
[null,null,"elektrocutie","kortsluiting / brand","regelmatige keuring machines"]
[null,null,"brand","onjuist gereedschap","pas, afhankelijk van het gereedschap,  de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen toe"]
[null,null,"materiële schade","onvoldoende bescherming","toekenning bevoegdheid door werkgever"]
["A6","(Zwaar) transport en laden / lossen naar en binnen werkgebied, tussen opslag en werkgebied","overrijden /lichamelijk letsel","te hoge snelheid\nuitstekende lading\nonachtzaamheid\nschuivende lading","signalering;\nverkeers­maatregelen CROW96a/b\nvoldoende gesjorde lading\ngeschikt rijbewijs\nvervoersmiddelen voor lange lading"]
["A7","Werkzaamheden waarbij stof van zand en steen vrij kan komen","Zie onderdeel \"Gevaarlijke stoffen\""]
["A8","Aanleggen van kabels en leidingen","Overbelasting spieren en gewrichten","verkeerde werk­houding;\nverkeerd gebruik gereedschap","Medewerkers trainen in relatie tot fysieke belasting\n"]
["A9","Plaatsen van kasten","Overbelasting spieren en gewrichten","verkeerde werk­houding;\nverkeerd gebruik gereedschap","Medewerkers trainen in relatie tot fysieke belasting\n"]
["A10","Betreden van kruipruimten en lage kabelkelders","Zie onderdeel \"Gevaarlijke Stoffen\";\nBeknelling"]
["A11","Orde en netheid op een werk","Lichamelijk letsel door struikelen","Onoverzichtelijke werkplek","Regelmatig de werkplek opruimen om struikelgevaar te voorkomen;"]
[{"$nulls":4},"Juiste voorzieningen om werkplek te betreden;"]
["A12","Tillen, werken in ongemakkelijke houdingen, geknield, gebukt, enz ","Overbelasting spieren en gewrichten","Gebrek aan beschikbare hulpmiddelen of ruimte;\nobstakels waar omheen of onder gewerkt wordt","Met meerdere personen of hulpmiddelen tillen;\nMedewerkers trainen in relatie tot fysieke belasting\nIndien mogelijke ruimte creëren tbv een goede werkhouding\naaneengesloten werkduur in ongemakkelijke houding beperken"]
["A13","Werken met propaangas-brander of föhn in de buurt van gas-, water- en elektriciteitsleidingen en/of in een beperkte ruimte","Lichamelijk letsel door verbranding;\nschade aan overige kabels en leidingen","Beperkte werkruimte\nOnachtzaamheid in gebruik of weg leggen","Bewustwording en concentratie;\nGebruik (asbestvrije) lasdeken;\nBij voorkeur föhn gebruiken"]
["A14","Open luiken / putdeksels/ deuren","Lichamelijk letsel door vallen in het kruipluik cq mangat\nletsel door betreden procesruimten door onbevoegden","Niet kenbaar maken van een open kruipluik/putdeksel door middel van afzetting\nDeur procesruimte niet sluiten","Kegels plaatsen aan de beide zijden van het kruipluik"]
[{"$nulls":4},"Indien men de werkplek verlaat, kruipluik plaatsen over het gat heen\nToegang tot procesruimte blokkeren voor onbevoegden"]
["A15","Invloed van het weer / omgevingsklimaat: wind / storm / sneeuw / onweer / regen / ijzel / hoge/lage temperatuur","Lichamelijk letsel door weersinvloeden","Werkdruk\nGebrek aan beschermende kleding cq maatregelen","Bij gevaarlijke weersomstandigheden passende maatregelen treffen:\nkoeling / werkonderbreking / niet hijsen / doorwerkkleding / niet rijden / etc"]
["A16","Werken langs de weg","aangereden worden","Slechte wegafzetting\nOnachtzaamheid tav verkeer\nAfleiding door werkzaamheden","CROW96a/b"]
["A17","Werken op hoogte","vallen","verkeerd gebruik ladder, steiger etc.","voorlichting"]
["A18","Werken met of in in nabijheid geluid producerende bronnen","Gehoorschade","werken met of in de nabijheid van geluidprducerende machines of andere geluidsbronnen","Voorlichting\nGehoorbescherming"]
["A19","Kabel trekken met een lier","geraakt worden door losschietende kabel","verkeerd gebruik lier","voorlichting"]
["A20","Werken met een drone","geraakt worden door drone","verkeerd gebruik drone","opleiding"]
["A21","werken langs tram/metro sporen","aangereden worden\nelektrocutie bovenleiding","Onvoldoende afstemming met vervoerder","Aanwijzingen van vervoerder opvolgen\nMet goed gevolg volgen introductiecursus www.veiligheidlangsdemetrobaan.nl (metro Amsterdam)"]
["A22","Interactie met de omgeving","Verbaal en/of fysieke agressie en geweld","gedragshouding medewerkers en/of omgeving","Blijf correct.\nHoor klachten aan.\nLeg eventuele procedures uit.\nPas de regels toe uit de eventueel gevolgde training ‘agressie en geweld’.\nProbeer escalatie zo veel mogelijk te voorkomen.\nStaak de werkzaamheden bij dreigende escalatie en waarschuw de politie.\nMaak melding van de gebeurtenis binnen uw organisatie."]
["A23","werken met slecht zicht","zichtbaarheid objecten\nslecht leesbaar\nvallen/struikelen","slechte verlichting\nuitvallen verlichting\nverblinding","Werken bij voldoende daglicht\nPassende verlichting\n"]
[]
["Gevaarlijke stoffen"]
["Nr.","Activiteit","Gevaar / risico","Risico oorzaak","Maatregelen / voorzieningen"]
["GS1","Gebruik van door brandstofmotor aangedreven arbeidsmiddelen en/of noodstroomaggregaat cq opslag en gebruik brandstoffen","Bodem-, lucht- en/of oppervlaktewater-verontreiniging","Achterstallig onderhoud, onachtzaamheid, onzorgvuldigheid, ondeskundig gebruik, lekkage, morsen, brandende motor of brandstof.\nOnnodig gebruik van brandstoffen","Zorgen voor preventief onderhoud en periodieke keuring"]
[null,null,"Acute en chronische gezondheidseffecten",null,"Bij morsen, lekken gebruik poetsdoeken / reinigingsdoekjes om evt. gemorste brandstof op te ruimen en gereedschap schoon te vegen."]
[null,null,"Lichamelijk letsel,  verbranding",null,"Behandel poetsdoeken / reinigingsdoeken als gevaarlijke afval."]
[null,null,"Uit blootstellingsmetingen in 2019 blijkt dat de blootstelling aan DME uit graafmachines tijdens graafwerkzaamheden beheerst is en dat er geen maatregelen genomen hoeven te worden.",null,"Zorg voor persoonlijke hygiëne alvorens te eten, drinken,  roken of gebruik te maken van het toilet.\nBeperken gebruik brandstofmotoren"]
[{"$nulls":4},"Toepassen PBM’s (Veiligheidsbril, handschoenen (nitril of neopreen). Als bedrijfskleding besmeurd kan worden draag dan ook een wegwerpoverall."]
["GS2","Aftappen/verwijderen/tegen komen van aardgascondensaat","Zie VWI G47 Netbeheer Nederland"]
["GS3","Werken aan/in de buurt van asbesthoudende materialen","Zie onderdeel Asbest"]
["GS4","Bewerken, boucharderen, schuren, slijpen, lassen, enz. van geverfde of anderszins behandelde of onbehandelde oppervlakten, constructie en/of materialen. ","Acute en chronische gezondheidseffecten door vrijkomen van stof/schilfers met CRM component(en)","Inademen van fijnstof","Zorg ervoor dat je bij buiten werkzaamheden zoveel mogelijk de wind in de rug hebt. Zo waait de stof van je af. "]
[null,null," Acute en chronische gezondheidseffecten,  waaronder irritatie van ogen, neus en keel door vrijkomen van (fijn) stof","Onvoldoende bescherming, onachtzaamheid, onzorgvuldigheid, ondeskundig gebruik","Zorg ervoor dat geen onbeschermde omstanders in het werkgebied aanwezig zijn."]
[null,null,null,"Blootstelling aan CRM stoffen","Voorkom bij knippen verspreiding van verfresten buiten werkgebied door afscherming."]
[null,null,null,"Mate en wijze van blootstelling wordt door voorbereidende en uitvoerende medewerkers laag/niet ingeschat","Deeltjes op vangen en gecontroleerd afvoeren als gevaarlijk afval (KGA)."]
[null,null,"Vrijkomen van PAKS, (fijn)stof/schilfers",null,"P3-stofmasker (niet nodig bij knippen, los-/vastdraaien van bouten en handmatig natschuren, afbijten/losweken)."]
[{"$nulls":4},"Draag bij handmatig nat schuren nitril (wegwerp) handschoenen."]
[{"$nulls":4},"Draag veiligheidsbril"]
[{"$nulls":4},"Maak na gebruik veiligheidsbril en het gereedschap schoon met (vochtige) doekjes. "]
[{"$nulls":4},"Was je handen en gezicht na de werkzaamheden. Niet eten en drinken op de werkplek."]
[{"$nulls":4},"Nat werken of een stofzuiger gebruiken"]
["GS5","Schuren, zagen, slijpen, boren, frezen waarbij stof (o.a. fijnstof zoals kwarts-, houtstof) vrijkomt.\nVerspanende werkzaamheden in beton(achtige) materialen ","Acute en chronische gezondheidseffecten,  waaronder irritatie van ogen, neus en keel door vrijkomen van (fijn) stof","Inademen van fijnstof\nOnvoldoende bescherming, onachtzaamheid","Nat werken of een stofzuiger gebruiken\nBij incidenteel boren is dragen P3-masker voldoende, boren met een stofafzuiging heeft de voorkeur\nPuinverhardingen nat houden\nIndien stof vrijkomt ondanks maatregelen, draag dan P3-masker\n"]
["GS6","Vervoeren van beperkte (beneden wettelijke grenzen) hoeveelheden (milieu)gevaarlijke stoffen","Luchtverontreiniging","Onachtzaamheid, onzorgvuldigheid, ondeskundig gebruik","Toolboxen; MSDS en WIK bladen; instructies op verpakking"]
[null,null,"Verstikking"]
[null,null,"Acute en chronische gezondheidseffecten"]
["GS7","Gebruik van propaan- en butaangasflessen","Explosiegevaar","Onachtzaamheid, onzorgvuldigheid, ondeskundig gebruik","Gebruik alleen gekeurde flessen en accessoires."]
[null,null,"Luchtverontreiniging",null,"Controleer: "]
[null,null,"Verstikking",null,"o of de slangen niet zijn beschadigd, "]
[null,null,"Acute en chronische gezondheidseffecten",null,"o of ze met slangklemmen zijn bevestigd, "]
[{"$nulls":4},"o of ze zo kort mogelijk zijn. "]
[{"$nulls":4},"Bij karweiflessen mag de slang niet langer dan 2 meter zijn. "]
[{"$nulls":4},"Gebruik alleen een fles waarop een drukregelaar of een uitstroombegrenzer is aangebracht. "]
[{"$nulls":4},"Ga na of de wartel van de drukregelaar of uitstroombegrenzer goed op de schroefdraad past en of de pakking onbeschadigd is. "]
[{"$nulls":4},"Controleer of karweiflessen zijn voorzien van een voetstuk en/of een haak voor het ophangen van de fles."]
[{"$nulls":4},"Stoot een propaan-/butaanfles niet en laat deze ook niet vallen. "]
[{"$nulls":4},"Plaats een propaan-/butaanfles alleen kortsondig (tbv actueel gebruik) in sleuven, putten, kruipruimten of kelders. De gassen zijn namelijk zwaarder dan lucht. "]
[{"$nulls":4},"Plaats gasflessen bij gebruik rechtop."]
[{"$nulls":4},"Draai na gebruik altijd de gaskraan van de fles dicht (het gas in de slang en brander wel opbranden). "]
[{"$nulls":4},"Draai ook van een schijnbaar lege fles de kraan dicht. "]
[{"$nulls":4},"Sla de flessen buiten op of in een goed geventileerde ruimte."]
["GS8","Vrijkomen afval","Bodem-, lucht- en/of oppervlaktewaterverontreiniging","Onachtzaamheid, onzorgvuldigheid, ondeskundig gebruik","Gescheiden afvalverzameling."]
[null,null,"Acute en chronische gezondheidseffecten",null,"Gebruik van opvangbakken."]
[{"$nulls":4},"Schakel afvalverwerkingsbedrijf in."]
["GS9","Onverwacht aantreffen verontreinigde bodem  (grond en grondwater)","Bodem-, lucht- en/of oppervlaktewaterverontreiniging","Onvoldoende bescherming","Werk stilleggen en onderzoek en maatregelen conform CROW 400"]
[null,null,"Lichamelijk letsel,  verbranding","Onvoldoende alertheid op aanwezigheid verontreinigingen, onzorgvuldigheid, ondeskundig gebruik.","Beleid medische keuringen (bodem/asbest.\nInschakelen gecertificeerde aannemer."]
["GS10","Blootstelling aan Röntgenstraling tijdens controle lassen\n","Stralingsziekte/kanker","Onachtzaamheid, Onvoldoende bescherming, onzorgvuldigheid, ondeskundig en onderschatting risico's\n","Lascontrole uitvoeren door gecertificeerde stralingsdeskundigen, de stralingsdeskundige bepaalt de veiligheidsafstanden."]
["GS11","Lassen / Staallassen / lassen van RVS","Lichamelijk letsel waaronder, bedwelming/verstikking door inademing lasdampen/-gassen\nOogletsel \nElektrocutie \nBrand/verbranding \nBeschadiging kabels/leidingen \nVrijkomen van lasrook/chroom-6\n","Onachtzaamheid, Onvoldoende bescherming, onzorgvuldigheid, ondeskundig gebruik\nLasspatten \nlasdampen en gassen \nUV-licht \nVlamboog \nOnvoldoende afstand tot nabijgelegen kabels en leidingen of onvoldoende afscherming \n\n","Werkzaamheden in de buitenlucht uitvoeren/ dampafzuiging bij de bron toepassen\nBij buiten werkzaamheden zoveel mogelijk de wind in de rug hebt. Zo waait de stof van je af. \nVoldoende ventileren.\nZorg ervoor dat geen onbeschermde omstanders in het werkgebied aanwezig zijn.\nMaak gebruik van gereedschap met stofafzuiging of afzuiging aan de bron. Let op het asbest betreedbaarheidsbeleid.\nVoorkom verspreiding van chroom-6 houdend stof naar de omgeving.\nZonering van werkzaamheden, indien mogelijk.\nKwaliteitshandboek lassen op staal Enexis\nBrandgevoelige objecten afschermen met scherm/lasdeken.  \nNaastliggende kabels/leidingen afschermen. \nUitvoering lassen alleen door gecertificeerd personeel (geldig lascertificaat) conform NEN-EN-ISO 9606-1  \nAdequate PBM’s toepassen (o.a. laskap/lasbril/brandvertragende veiligheidskleding, lashandschoenen) en zorg voor afscherming van naastliggende kabels/leidingen. \nWerk volgens van toepassing zijnde VWI's en / of technische instructies."]
["G12","Verwerking harsen & harders bij moffen en/of aanbrengen / repareren coating (op vloer of leiding)","Acute en chronische gezondheidseffecten,  waaronder allergische reactie, sensibilisatie\n ","Gescheurde zak,  kapotte dop, onachtzaamheid, onzorgvuldigheid, ondeskundig gebruik","Lees eerst het etiket en/of het veiligheidsinformatieblad over harsen en harders, inclusief wat u moet doen bij calamiteiten. "]
[{"$nulls":4},"Zorg dat de verpakking niet kan lekken. "]
[{"$nulls":4},"Zorg voor voldoende ventilatie (buitenlucht, open deur). "]
[{"$nulls":4},"Draag de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen: Handschoenen, Oogbescherming, Werkkleding"]
[{"$nulls":4},"Meng stoffen alleen volgens de voorschriften van de leverancier. "]
[{"$nulls":4},"Eet, drink en rook nooit tijdens het werken met gevaarlijke stoffen. "]
[{"$nulls":4},"Trek uw werkkleding uit en was uw handen voor u gaat eten, drinken of bij toiletbezoek. "]
[{"$nulls":4},"Voer geopende ongemengde verpakkingen als gevaarlijk afval af. "]
[{"$nulls":4},"Laat gemengde niet uitgeharde 2-componentenhars uitharden en voer het af als bedrijfsafval. "]
[{"$nulls":4},"Als de hars in aanraking komt met de huid, was deze dan onmiddellijk met veel water en zeep. "]
[{"$nulls":4},"Als de hars in aanraking komt met de ogen, spoel dan onmiddellijk met veel water af. Ga met het etiket en/of het veiligheidsinformatieblad naar de (oog)arts. "]
["GS13","het ontvetten van kabels en/of leidingen tbv lassen cq lijmen","in contact komen met het product\ninademen ontvettingsmiddelen","onvoldoende ventilatie op de werkplek;\nonjuiste werkmethode; ondeskundige omgang","werken conform werkinstructies\nwerken volgens MSDS/WIK (voorschrift leverancier)\nzorg voor goedwerkende oogdouche op de werkplek\ndraag zorg voor goede ventilatie\ndraag de extra PBM's zoals Oogbescherming, handschoenen en lichaamsbedekkende kleding."]
["GS14","het maken van een lijmverbinding","in contact komen met het product;\ninademen lijmdampen","onvoldoende ventilatie op de werkplek;\nonjuiste werkmethode; ondeskundige omgang","werken conform werkinstructies\nwerken volgens MSDS/WIK (voorschrift leverancier)\nzorg voor goedwerkende oogdouche op de werkplek\ndraag zorg voor goede ventilatie\ndraag de extra PBM's zoals Oogbescherming, handschoenen en lichaamsbedekkende kleding."]
["GS15","Vullen van achterblijvende leidingen met schuim/zand (zgn Dämmeren)","in contact komen met het product","onjuiste werkmethode, ondeskundige omgang","werken conform werkinstructies\nwerken volgens MSDS/WIK\nzorg voor goedwerkende oogdouche op de werkplek\ndraag zorg voor goede ventilatie\ndraag de extra PBM's zoals Oogbescherming, handschoenen en lichaamsbedekkende kleding."]
["G16","bedrijfsklaar maken van nieuwe leidingen d.m.v. gevaarlijke stoffen/chemicaliën","giftig, agressief, irriterend, brandgevaarlijk, kankerverwekkend, bedwelmend, explosief,  huidaandoeningen, invloed op voorplanting zijn","onjuiste werkmethode, ondeskundige omgang","werken conform werkinstructies\nwerken volgens MSDS/WIK\nzorg voor goedwerkende oogdouche op de werkplek\ndraag zorg voor goede ventilatie\ndraag de extra PBM's zoals Oogbescherming, handschoenen en lichaamsbedekkende kleding."]
["G17","desinfecteren gereedschap","giftig, agressief, irriterend, brandgevaarlijk, kankerverwekkend, bedwelmend, explosief,  huidaandoeningen, invloed op voorplanting","onjuiste werkmethode, ondeskundige omgang","werken conform werkinstructies\nwerken volgens MSDS/WIK\nzorg voor goedwerkende oogdouche op de werkplek\ndraag zorg voor goede ventilatie\ndraag de extra PBM's zoals Oogbescherming, handschoenen en lichaamsbedekkende kleding."]
["GS18","PUR en andere schuimvormende stoffen (twee componenten, op basis van isocyanaten)","Acute en chronische gezondheidseffecten,  waaronder allergische reactie, overgevoeligheid, verdacht kankerverwekkend","onvoldoende ventilatie op de werkplek;\nonjuiste werkmethode; ondeskundige omgang;\nMate en wijze van blootstelling wordt door voorbereidende en uitvoerende medewerkers laag/niet ingeschat","werken conform werkinstructies\nwerken volgens MSDS/WIK\ndraag zorg voor goede ventilatie\ndraag de extra PBM's zoals Oogbescherming, handschoenen en lichaamsbedekkende kleding."]
["GS19","Betreden kruipruimten en kabelkelders","Bacteriele verontreiniging\nZuurstof tekort\nbeknelling\naanwezigheid brandbare gassen","onvoldoende ventilatie\nonvoldoende bewegingsruimte","Toepassen van de wettelijke eisen\ninstructie omgaan met nauwe/besloten ruimten\ninspectie op ruimte en schimmels\nzuurstof en LEL meten"]
["GS20","oplossen storing verbrande kunststof moffen","inademen gevaarlijke stoffen","blootstelling aan gevaarlijke stoffen zoals blauwzuurgas","Ventileren\nvoorlichting\nPBM"]
["GS21","Werken nabij of aan Chroom6 houdende componenten","in contact komen met Chroom6",null,"Voorlichting\nPBM"]
["GS22","werken in de nabijheid van niet gesprongen explosieven","geraakt worden door gesprongen explosieven","Onvoldoende werkvoorbereiding","Contact opnemen met gemeente\nInschakelen Explosieven Opruimings Dienst (EOD)\nWerkzaamheden stilleggen totdat duidelijkheid is verkregen"]
[]
["Asbest bij de netbeheerders"]
["Nr.","Activiteit","Gevaar / risico","Risico oorzaak","Maatregelen / voorzieningen"]
["AS1","Betreden procesgebouwen met asbesthoudende componenten","Vrijkomen/inademen van asbestvezels",null,"Werkinstructies AC WWb"]
[{"$nulls":4},"Blootstelling aan asbest in procesruimtes energiebedrijven"]
[{"$nulls":4},"Volg de periodieke trainingen. "]
["AS2","Werken aan asbesthoudende componenten in procesgebouwen en kaststations ","Vrijkomen/inademen van asbestvezels",null,"Werkinstructies en AC-instructiekaart WENB"]
[{"$nulls":4},"Werkinstructies AC WWb"]
[{"$nulls":4},"Volg de periodieke trainingen"]
["AS3","Werken aan/met asbestcement leidingen","Vrijkomen/inademen van asbestvezels",null,"Werkinstructies en AC-instructiekaart WENB"]
[{"$nulls":4},"Werkinstructies AC WWb"]
["AS4","Conditiebepaling van de AC waterleiding, geen destructieve werkzaamheden","lichamelijk letsel, fysieke belasting","onjuiste werkmethode, ondeskundige omgang","Werkinstructies AC WWb"]
["AS5","Doorvoeren van kabels/leidingen door een AC mantelbuis in de grond of bouwkundige voorziening","Vrijkomen/inademen van asbestvezels",null,"Werkinstructies en AC-instructiekaart WENB"]
[{"$nulls":4},"Werkinstructies AC WWb"]
[{"$nulls":4},"Volg de periodieke trainingen"]
["AS6","Grondwerkzaamheden waarbij asbesthoudend materiaal wordt aangetroffen. ","Vrijkomen/inademen van asbestvezels",null,"Stop de werkzaamheden."]
[{"$nulls":4},"Werk volgens CROW 400 (werken in en met verontreinigde bodem)."]
[{"$nulls":4},"Werk conform Wet Milieubeheer."]
[{"$nulls":4},"Volg de periodieke trainingen"]
["AS7","Tijdelijk opslaan, afvoeren & transporteren asbesthoudende risicoklasse 1 materialen.","Mogelijk vrijkomen/inademen van asbestvezels Bodemverontreiniging.",null,"Werkinstructies en AC-instructiekaart WENB"]
[null,null,"Luchtverontreiniging.",null,"Werkinstructies AC WWb"]
[null,null,"Oppervlaktewater.",null,"Volg de periodieke trainingen"]
[]
["Biologische agentia"]
["Nr.","Activiteit","Gevaar / risico","Risico oorzaak","Maatregelen / voorzieningen"]
["B1","Incidenteel gebruik waterleiding en/of sanitair \n","Bacteriële verontreiniging","Onjuiste omgang, onachtzaamheid, onbekendheid","Ontkoppel langdurig buiten gebruik zijnde water aftappunten."]
[null,null,"Legionella"]
[null,null,"Bodem-, luchtverontreiniging"]
[null,null,"Acute en chronische gezondheidseffecten",null,"Sanitaire voorzieningen."]
["B2","gebrek aan sanitaire voorzieningen","Bacteriële verontreiniging\nAanstotelijk gedrag","Onjuiste omgang, onachtzaamheid, onbekendheid","Sanitaire voorzieningen."]
["B3","Betreden kruipruimten en kabelkelders","Zie onderdeel \"Gevaarlijke Stoffen\""]
["B4","Werken in de buurt van/met collega’s met een besmettelijke ziekte","Acute en chronische gezondheidseffecten, dood","Griepvirus, Coronavirus, epidemie/ pandemie","Geen handen schudden of kussen"]
[{"$nulls":4},"Goed ventileren van de ruimtes"]
[{"$nulls":4},"medewerker met symptomen toegang weigeren"]
[{"$nulls":4},"Meer en intensiever reinigen van toiletten,  stoelen, bureaus, schakelaars en deuren"]
[{"$nulls":4},"Tijdelijke maatregelen op basis van actuele situatie"]
["B5","Betreden/werken in omgeving, kantoor/station, (kruip)ruimte, waar (dode) dieren, dierlijk materiaal (haren, faeces, urine) aanwezig is/zijn","Acute en chronische gezondheidseffecten,  waaronder  luchtwegklachten door bacteriën, infectie, vergiftiging, allergische reactie, …\n Lichamelijk letsel waaronder, infectie, allergische reactie, ziekte van Lyme, - Weil, malaria, knokkelkoorts, hondsdolheid, enz","Muizen/ratten ander ongedierte, bespoten gewassen, insecten, eikenbomen, loslopende honden, vochtig weer, ziektes","Zorg voor voldoende ventilatie."]
[{"$nulls":4},"Draag werkkleding"]
[{"$nulls":4},"Vermijd zo veel mogelijk contact met besmettingsbronnen."]
[{"$nulls":4},"Draag rubberen of latex handschoenen en laarzen bij opruimen uitwerpselen."]
[{"$nulls":4},"Desinfecteer de urine, poep of nestelmateriaal."]
[{"$nulls":4},"Gebruik wegwerpdoekjes voor het opruimen van de keutels, urine of dode exemplaren en gooi dit direct in de afvalbak (op kantoor-, magazijnlocatie)."]
[{"$nulls":4},"Gooi de gebruikte handschoenen weg."]
[{"$nulls":4},"Trek nieuwe ongebruikte handschoenen aan."]
[{"$nulls":4},"Desinfecteer de vloer/plinten grondig."]
[{"$nulls":4},"Desinfecteer alle materialen die je meeneemt."]
[{"$nulls":4},"Desinfecteer je laarzen."]
[{"$nulls":4},"Gooi gebruikte doeken en handschoenen weg en was je handen grondig met water en zeep."]
[{"$nulls":4},"Arbocatalogus WENB, risico ‘Ziek worden van een op de mens overdraagbare dierziekte’"]
["B6","Uitvoeren werkzaamheden in mogelijk door dierziekten besmette gebieden, die door de overheid zo zijn bestempeld","Acute en chronische gezondheidseffecten waaronder, varkenspest, MKZ, vogelgriep, Q-koorts, Creutzfeldt-Jakob-syndroom etc.","Paarden, vee, varkens, geiten, gevogelte ","Uitstellen werkzaamheden"]
[{"$nulls":4},"Bij start werkzaamheden:"]
[{"$nulls":4},"Draag wegwerpoverall, handschoenen, beschermbril, mond-neusmasker (P3) en rubber laarzen."]
[{"$nulls":4},"Desinfecteer alle materialen die meegenomen worden."]
[{"$nulls":4},"Desinfecteer bij het betreden van het erf/terrein je laarzen in de ontsmettingsbak."]
[{"$nulls":4},"Arbocatalogus WENB, risico ‘Ziek worden van een op de mens overdraagbare dierziekte’"]
[{"$nulls":4},"Bij beëindigen werkzaamheden:"]
[{"$nulls":4},"Desinfecteer alle materialen die meegenomen zijn."]
[{"$nulls":4},"Laat wegwerpoverall, handschoenen, snuitje en stofbril achter."]
[{"$nulls":4},"Desinfecteer bij het verlaten van het erf/terrein je laarzen in de ontsmettingsbak."]
[{"$nulls":4},"Was bij de auto je handen en gezicht."]
[]
["Milieu / Bodemverontreiniging"]
["Nr.","Activiteit","Gevaar / risico","Risico oorzaak","Maatregelen / voorzieningen"]
["M1","Lekkage en knoeien  van brandstoffen","Zie Gevaarlijke stoffen onderdeel: \"Gebruik brandstofmotor aangedreven arbeidsmiddelen en/of noodstroomaggregaat cq opslag en gebruik brandstoffen\""]
["M2","Spoelen gasleidingen en installaties tbv in- of uit bedrijf nemen","Luchtverontreiniging","Verdrijving zuurstof\nVerspreiding Methaangas","Affakkelen"]
[{"$nulls":4},"Gecontroleerd afblazen"]
["M3","Knoeien van aardgascondensaatachtige stoffen","Bodemverontreiniging\nZie VWI G47 Netbeheer Nederland","Onachtzaamheid/onvolledige werkvoorbereiding","Vooraf onderzoeken/verwijderen\nBodem afdekken"]

{"sheet":"Milieu, chemie en biologie","index":4,"n_rows":135,"n_cols":6,"rows_kept":135,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[2,6,7,6],[2,1,7,1],[2,2,7,2],[2,4,7,4],[12,1,19,1],[12,2,19,2],[12,4,19,4],[12,6,19,6],[8,1,11,1],[8,2,11,2],[8,4,11,4],[8,6,11,6],[20,1,22,1],[20,2,22,2],[20,4,22,4],[20,6,22,6],[27,1,29,1],[27,2,29,2],[27,4,29,4],[27,6,29,6],[25,1,26,1],[25,2,26,2],[25,4,26,4],[25,6,26,6],[50,1,51,1],[50,2,51,2],[50,4,51,4],[50,6,51,6],[30,6,32,6],[33,1,49,1],[33,2,49,2],[33,4,49,4],[33,6,49,6],[30,1,32,1],[30,2,32,2],[30,4,32,4],[30,5,32,5],[53,1,56,1],[53,2,56,2],[53,4,56,4],[53,6,56,6],[63,6,77,6],[57,1,62,1],[57,2,62,2],[57,6,62,6],[63,1,77,1],[63,2,77,2],[63,3,77,3],[63,4,77,4],[78,1,82,1],[78,3,82,3],[78,6,82,6],[83,1,94,1],[83,2,94,2],[83,6,94,6],[99,1,99,3],[95,6,96,6],[100,6,102,6],[95,1,96,1],[95,2,96,2],[95,4,96,4],[95,5,96,5],[98,6,99,6],[100,1,103,1],[100,2,103,2],[100,4,103,4],[105,6,108,6],[114,6,115,6],[105,1,110,1],[105,2,110,2],[105,3,110,3],[105,4,110,4],[117,6,121,6],[122,6,133,6],[124,1,134,1],[124,2,134,2],[124,3,134,3],[124,4,134,4],[134,6,144,6],[111,1,123,1],[111,2,123,2],[111,3,123,3],[111,4,123,4],[110,6,111,6]]}
[null,"Gevaarlijke stoffen, biologische agentia"]
[null,"NR","Activiteit met risicofactor","Gevaar / Arbo-risico","Risico Oorzaak","Maatregelen/Voorzieningen"]
[null,"M8","Gebruik noodstroomaggregaat en/of brandstofmotor aangedreven arbeidsmiddelen","·     Bodem-, luchtverontreiniging ","Achterstallig onderhoud, onachtzaamheid, onzorgvuldigheid, ondeskundig gebruik","·     Zorgen voor preventief onderhoud en periodieke keuring"]
[null,null,null,"·     Acute en chronische gezondheidseffecten",null,"·     Bij morsen, lekken gebruik poetsdoeken / reinigingsdoekjes om evt. gemorste brandstof op te ruimen en gereedschap schoon te vegen."]
[{"$nulls":5},"·     Behandel poetsdoeken / reinigingsdoeken als gevaarlijke afval."]
["samenvoegen met M43",{"$nulls":4},"·     Zorg voor persoonlijke hygiëne alvorens te eten, drinken,  roken of gebruik te maken van het toilet."]
[{"$nulls":5},"·     Toepassen PBM’s (Veiligheidsbril, handschoenen (nitril of neopreen). Als bedrijfskleding besmeurd kan worden draag dan ook een wegwerpoverall."]
[{"$nulls":5},"·     Zie ook Standaard risicotabel Aansluiten-afkoppelen Noodstroomaggregaat"]
[null,"M12","Spoelen gasleidingen en installaties tbv in- of uit bedrijf nemen","·     Luchtverontreiniging","Verdrijving zuurstof","·   Affakkelen"]
[{"$nulls":5},"·   Gecontroleerd afblazen"]
["afgedekt bij gas?",{"$nulls":4},"·   Gastechnische uitvoering volgens VIAG en achterliggende VWI’s en volg te allen tijde: "]
[null,null,null,"Zie hoofdstuk 2.06 voor aanvullende gevaren, risico’s en maatregelen.",null,"o G-47 Werken met aardgascondensaat"]
[null,"M13","Aftappen/verwijderen/tegen komen van aardgascondensaat","Zie VWI G47 Netbeheer Nederland"]
{"$rows_empty":7}
[null,"M17","Ongecontroleerde gasuitstroom","·     Bodem- en luchtverontreiniging"]
[]
[null,null,null,"Zie RI&E Gas Netbeheer Nederland diverse VWI's"]
[null,"M19","Lassen / Staallassen / lassen van RVS","Zie tabblad algemeen"]
[null,"M20","Werken aan/in de buurt van asbesthoudende materialen","Zie onderdeel Asbest"]
[null,"M21","Lekkage lood/ zuur accubatterijen","·     Bodem- en/of luchtverontreiniging ","Achterstallig onderhoud, vervanging, onzorgvuldig gebruik","·   Gebruik neutralisatiesoda"]
[null,null,null,"·     Acute en chronische gezondheidseffecten",null,"·   Toepassen zuurbestendige vloer"]
[null,"M22","Schilderwerkzaamheden","·     Bodem-, lucht- en/of oppervlaktewaterverontreiniging","Onachtzaamheid, onzorgvuldigheid, ondeskundig gebruik","·    Geen milieu- en gezondheid belastende verf gebruiken"]
[null,null,null,"·     Acute en chronische gezondheidseffecten",null,"·   Afdekken bodem"]
[{"$nulls":5},"·   Voorschriften op etiket/SDS volgen"]
[null,"M24","Vervoeren van beperkte hoeveelheden (milieu)gevaarlijke stoffen","·     Luchtverontreiniging","Onachtzaamheid, onzorgvuldigheid, ondeskundig gebruik","Werk volgens de procedure Vervoer van beperkte hoeveelheden (milieu)gevaarlijke stoffen "]
[null,null,null,"·     Verstikking"]
[null,null,null,"·     Acute en chronische gezondheidseffecten"]
[null,"M25","Gebruik van propaan- en butaangasflessen","·     Explosiegevaar","Onachtzaamheid, onzorgvuldigheid, ondeskundig gebruik","·   Gebruik alleen gekeurde flessen en accessoires."]
[null,null,null,"·     Luchtverontreiniging",null,"·   Controleer: "]
[null,null,null,"·     Verstikking",null,"o of de slangen niet zijn beschadigd, "]
[null,null,null,"·     Acute en chronische gezondheidseffecten",null,"o of ze met slangklemmen zijn bevestigd, "]
[{"$nulls":5},"o of ze zo kort mogelijk zijn. "]
[{"$nulls":5},"·   Bij karweiflessen mag de slang niet langer dan 2 meter zijn. "]
[{"$nulls":5},"·   Gebruik alleen een fles waarop een drukregelaar of een uitstroombegrenzer is aangebracht. "]
[{"$nulls":5},"·   Ga na of de wartel van de drukregelaar of uitstroombegrenzer goed op de schroefdraad past en of de pakking onbeschadigd is. "]
[{"$nulls":5},"·   Controleer of karweiflessen zijn voorzien van een voetstuk en/of een haak voor het ophangen van de fles."]
[{"$nulls":5},"·   Stoot een propaan-/butaanfles niet en laat deze ook niet vallen. "]
[{"$nulls":5},"·   Plaats een propaan-/butaanfles niet in sleuven, putten, kruipruimten of kelders. De gassen zijn namelijk zwaarder dan lucht. "]
[{"$nulls":5},"·   Zorg bij gaswerkzaamheden voor een brandblusser ABC van minimaal 6 kg in de directe omgeving. "]
[{"$nulls":5},"·   Zorg bij elektrawerkzaamheden voor een brandblusser ABC van minimaal 2 kg in de directe omgeving. "]
[{"$nulls":5},"·   Plaats gasflessen bij gebruik rechtop."]
[{"$nulls":5},"·   Draai na gebruik altijd de gaskraan van de fles dicht (het gas in de slang en brander wel opbranden). "]
[{"$nulls":5},"·   Draai ook van een schijnbaar lege fles de kraan dicht. "]
[{"$nulls":5},"·   Sla de flessen buiten op of in een goed geventileerde ruimte."]
[null,"M26","Vrijkomen afval","·     Bodem-, lucht- en/of oppervlaktewaterverontreiniging","Onachtzaamheid, onzorgvuldigheid, ondeskundig gebruik","·   Gescheiden afvalverzameling."]
[null,null,null,"·     Acute en chronische gezondheidseffecten",null,"·   Gebruik van opvangbakken."]
[{"$nulls":5},"·   Schakel afvalverwerkingsbedrijf in."]
[null,"M31","Gebruik brandstoffen","·     Bodem-, lucht- en/of oppervlaktewaterverontreiniging","Onachtzaamheid, brandende motor of brandstof.\nOnnodig gebruik van brandstoffen","·   Nieuwe rijden."]
[null,null,null,"·     Lichamelijk letsel,  verbranding",null,"·   Vergaderen/overleg door middel van Skype, Microsoft Teams of telefonisch."]
[null,null,null,"·     CO2 Emissie"]
[{"$nulls":5},"·   Stimuleer gebruik van openbaar vervoer."]
[null,"M32","Werkzaamheden in sterk verontreinigde bodem / (grond en grondwater)","·     Bodem-, lucht- en/of oppervlaktewaterverontreiniging","Onvoldoende bescherming","Gebruik BRL 7000"]
[null,null,null,"·     Lichamelijk letsel,  verbranding","Onvoldoende alertheid op aanwezigheid verontreinigingen, onzorgvuldigheid, ondeskundig gebruik.","·   Werken conform CROW 400."]
[null,null,null,"Verspreiding van verontreiniging"]
[{"$nulls":5},"·   Beleid medische keuringen (bodem/asbest."]
[{"$nulls":5},"·   Vooronderzoek bodem."]
[{"$nulls":5},"·   Inschakelen gecertificeerde aannemer."]
[null,"M33","Verwerking harsen & harders\nAanbrengen / repareren coating (op vloer of leiding)","·     Acute en chronische gezondheidseffecten,  waaronder allergische reactie, sensibilisatie","Gescheurde zak,  kapotte dop, onachtzaamheid, onzorgvuldigheid, ondeskundig gebruik","·   Lees eerst het etiket en/of het veiligheidsinformatieblad over harsen en harders, inclusief wat u moet doen bij calamiteiten. "]
[{"$nulls":5},"·   Zorg dat de verpakking niet kan lekken. "]
[{"$nulls":5},"·   Zorg voor voldoende ventilatie (buitenlucht, open deur). "]
[{"$nulls":5},"·   Draag de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen: "]
[{"$nulls":5},"o Handschoenen "]
[{"$nulls":5},"o Oogbescherming "]
[{"$nulls":5},"o Werkkleding "]
[{"$nulls":5},"·   Meng stoffen alleen volgens de voorschriften van de leverancier. "]
[{"$nulls":5},"·   Eet, drink en rook nooit tijdens het werken met gevaarlijke stoffen. "]
[{"$nulls":5},"·   Trek uw werkkleding uit en was uw handen voor u gaat eten, drinken of bij toiletbezoek. "]
[{"$nulls":5},"·   Voer geopende ongemengde verpakkingen als gevaarlijk afval af. "]
[{"$nulls":5},"·   Laat gemengde niet uitgeharde 2-componentenhars uitharden en voer het af als bedrijfsafval. "]
[{"$nulls":5},"·   Als de hars in aanraking komt met de huid, was deze dan onmiddellijk met veel water en zeep. "]
[{"$nulls":5},"·   Als de hars in aanraking komt met de ogen, spoel dan onmiddellijk met veel water af. Ga met het etiket en/of het veiligheidsinformatieblad naar de (oog)arts. "]
[{"$nulls":5},"·   Er speelt geen risico m.b.t. carcinogeniteit. Dit o.b.v. diverse metingen. "]
[{"$nulls":5},"·    Nat werken of een stofzuiger gebruiken"]
[]
[{"$nulls":5},"·    Puinverhardingen nat houden"]
[{"$nulls":5},"·    Indien kwartsstof vrijkomt ondanks maatregelen, draag dan P3-masker"]
[]
[null,"M36","Bewerken, boucharderen, schuren, slijpen, lassen, enz. van geverfde of anderszins behandelde of onbehandelde oppervlakten, constructie en/of materialen. ","·     Acute en chronische gezondheidseffecten door vrijkomen van stof/schilfers met CRM component(en)","Inademen van fijnstof","·    Zorg ervoor dat je bij buiten werkzaamheden zoveel mogelijk de wind in de rug hebt. Zo waait de stof van je af. "]
[null,null,null," Acute en chronische gezondheidseffecten,  waaronder irritatie van ogen, neus en keel door vrijkomen van (fijn) stof","Onvoldoende bescherming, onachtzaamheid, onzorgvuldigheid, ondeskundig gebruik","·    Zorg ervoor dat geen onbeschermde omstanders in het werkgebied aanwezig zijn."]
[null,null,null,"Mate en wijze van blootstelling wordt laag/geen ingeschat","Blootstelling aan CRM stoffen","·    Voorkom bij knippen verspreiding van verfresten buiten werkgebied door afscherming."]
[{"$nulls":5},"·    Deeltjes op vangen en gecontroleerd afvoeren als gevaarlijk afval (KGA)."]
[null,null,null,"Vrijkomen van PAKS, (fijn)stof/schilfers",null,"·    P3-stofmasker (niet nodig bij knippen, los-/vastdraaien van bouten en handmatig natschuren, afbijten/losweken)."]
[{"$nulls":5},"·    Draag bij handmatig nat schuren nitril (wegwerp) handschoenen."]
[{"$nulls":5},"·    Draag veiligheidsbril"]
[{"$nulls":5},"·    Maak na gebruik veiligheidsbril en het gereedschap schoon met (vochtige) doekjes. "]
[{"$nulls":5},"·    Was je handen en gezicht na de werkzaamheden. Niet eten en drinken op de werkplek."]
[{"$nulls":5},"·    Nat werken of een stofzuiger gebruiken"]
[{"$nulls":5},"·    Indien kwartsstof vrijkomt ondanks maatregelen, draag dan P3-masker"]
[{"$nulls":5},"·    Puinverhardingen nat houden"]
["samenvoegen met brandstof","M43","Werken met en/of in de buurt van dieselmotor aangedreven machines, waaronder graafmachines ","·     Vrijkomen van dieselrook (DME)","Onvoldoende bescherming, onachtzaamheid, onzorgvuldigheid, ondeskundig gebruik","·    Uit blootstellingsmetingen in 2019 blijkt dat de blootstelling aan DME uit graafmachines tijdens graafwerkzaamheden beheerst is en dat er geen maatregelen genomen hoeven te worden."]
[null,null,null,"·     Acute en chronische gezondheidseffecten"]
[null,"M…","Betreden kruipruimten en kabelkelders","Bacteriele verontreiniging\nZuurstof tekort\nbeknelling\naanwezigheid brandbare gassen",null,"Zie arbocatalogus netwerkbedrijven onderdeel \"nauwe ruimten\"\nmedewerker met voldoende flexibiliteit en smal postuur"]
[]
[null,"Biologische agentia"]
[null,"B2","Incidenteel gebruik waterleiding en/of sanitair \nBuiten plassen??","·     Bacteriële verontreiniging","Onjuiste omgang, onachtzaamheid, onbekendheid","·    Ontkoppel langdurig buiten gebruik zijnde water aftappunten."]
[null,null,null,"·     Legionella"]
[null,null,null,"·     Bodem-, luchtverontreiniging"]
[null,null,null,"·     Acute en chronische gezondheidseffecten",null,"·   Sanitaire voorzieningen."]
[null,"B4","Betreden kruipruimten en kabelkelders","Zie M…"]
[null,"B5","Werken in de buurt van/met collega’s met een besmettelijke ziekte","·     Acute en chronische gezondheidseffecten, dood","Griepvirus, Coronavirus, epidemie/ pandemie","·     Thuis werken"]
[{"$nulls":5},"·     Geen handen schudden of kussen"]
[{"$nulls":5},"·     Goed ventileren van de ruimtes"]
[{"$nulls":5},"·     medewerker met symptomen toegang weigeren"]
[{"$nulls":5},"·     Meer en intensiever reinigen van toiletten,  stoelen, bureaus, schakelaars en deuren"]
[{"$nulls":5},"·     Tijdelijke maatregelen op basis van actuele situatie"]
[null,"B6","Betreden/werken in omgeving, kantoor/station, (kruip)ruimte, waar (dode) dieren, dierlijk materiaal (haren, faeces, urine) aanwezig is/zijn","·     Acute en chronische gezondheidseffecten,  waaronder  luchtwegklachten door bacteriën, infectie, vergiftiging, allergische reactie, …\n Lichamelijk letsel waaronder, infectie, allergische reactie, ziekte van Lyme, - Weil, malaria, knokkelkoorts, hondsdolheid, enz","Muizen/ratten ander ongedierte, bespoten gewassen, insecten, eikenbomen, loslopende honden, vochtig weer, ziektes","·     Zorg voor voldoende ventilatie."]
[{"$nulls":5},"·     Draag werkkleding"]
[{"$nulls":5},"·     Vermijd zo veel mogelijk contact met besmettingsbronnen."]
[{"$nulls":5},"·     Draag rubberen of latex handschoenen en laarzen bij opruimen uitwerpselen."]
[{"$nulls":5},"·     Desinfecteer de urine, poep of nestelmateriaal."]
[{"$nulls":5},"·     Gebruik wegwerpdoekjes voor het opruimen van de keutels, urine of dode exemplaren en gooi dit direct in de afvalbak (op kantoor-, magazijnlocatie)."]
[{"$nulls":5},"·     Gooi de gebruikte handschoenen weg."]
[{"$nulls":5},"·     Trek nieuwe ongebruikte handschoenen aan."]
[{"$nulls":5},"·     Desinfecteer de vloer/plinten grondig."]
[{"$nulls":5},"·     Desinfecteer alle materialen die je meeneemt."]
[{"$nulls":5},"·     Desinfecteer je laarzen."]
[{"$nulls":5},"·     Gooi gebruikte doeken en handschoenen weg en was je handen grondig met water en zeep."]
[{"$nulls":5},"·     Zie Arbocatalogus Netwerkbedrijven, het risico ‘Ziek worden van een op de mens overdraagbare dierziekte’"]
[null,"B7","Uitvoeren werkzaamheden in mogelijk door dierziekten besmette gebieden, die door de overheid zo zijn bestempeld","·     Acute en chronische gezondheidseffecten waaronder, varkenspest, MKZ, vogelgriep, Q-koorts, Creutzfeldt-Jakob-syndroom etc.","Paarden, vee, varkens, geiten, gevogelte ","Uitstellen werkzaamheden"]
[{"$nulls":5},"Bij start werkzaamheden:"]
[{"$nulls":5},"·     Draag wegwerpoverall, handschoenen, beschermbril, mond-neusmasker (P3) en rubber laarzen."]
[{"$nulls":5},"·     Desinfecteer alle materialen die meegenomen worden."]
[{"$nulls":5},"·     Desinfecteer bij het betreden van het erf/terrein je laarzen in de ontsmettingsbak."]
[]
[{"$nulls":5},"Bij beëindigen werkzaamheden:"]
[{"$nulls":5},"·     Desinfecteer alle materialen die meegenomen zijn."]
[{"$nulls":5},"·     Laat wegwerpoverall, handschoenen, snuitje en stofbril achter."]
[{"$nulls":5},"·     Desinfecteer bij het verlaten van het erf/terrein je laarzen in de ontsmettingsbak."]
[{"$nulls":5},"·     Was bij de auto je handen en gezicht."]

{"sheet":"ST Civiele werkzaamheden","index":5,"n_rows":38,"n_cols":5,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[32,0,35,0],[32,1,35,1],[9,0,13,0],[14,0,15,0],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[16,0,21,0],[22,0,24,0],[22,1,24,1],[25,0,28,0],[27,4,28,4],[16,1,21,1],[17,2,18,2],[25,1,28,1],[0,0,0,4],[2,0,6,0],[3,1,4,1]]}
["Tabblad: ST Civiele activiteiten"]
["Nr.","Activiteit","Gevaar / risico","Risico oorzaak","Maatregelen / voorzieningen"]
["C1","straatwerk/verharding (klein schalig):","lichamelijk letsel;","verkeerde werkhouding;","niet te zwaar en op de juiste manier tillen;"]
[null,"klein schalig verwijderen/aanbrengen van tegels/ klinkers / beton­banden/ ","rugblessures;","zwaar tilwerk;","draag adequate PBM’s en gebruik de juiste hulpmiddelen"]
[null,null,"oogletsel;","vallende tegels/klinkers/ betonbanden;","beperkte oppervlakte conform CROW 324 (max 40 m2 per persoon per dag)"]
[null," kleinschalig opbreken ongewapende  (asfalt)betonverharding","gehoorbeschadiging;","wegspattend puin;","hand- en kniebescherming;"]
[null,null,"hand/voetletsel;","Tril apparaat"]
["C2","Werkzaamheden waarbij stof van zand en steen vrij kan komen","Zie tabblad \"Algemeen en Gevaarlijke stoffen\"; onderdeel \"Gevaarlijke stoffen\""]
["C3","Zaag- cq slijp- of boorwerkzaamheden waarbij kwartsstof vrijkomt"]
[null,"straatwerk/verharding:",null,"vallende tegels/klinkers/ betonban­den;"]
[null,"aanbrengen van tegels/ klinkers / beton­banden/ stelconplaten/ puin/slakken","oogletsel;","wegspattend puin;","als het mogelijk is machinaal bestraten (zie CROW 324 en inspectie SZW)."]
[null,"frezen/aan­brengen van asfaltbeton/teer-houdend asfalt­beton","gehoorbeschadi­ging;","rondvliegend stof;","Bij machinaal straten ook de werkwijze hier aangeven."]
[null,"zagen/aanbrengen bitumineuze verharding/teerhoudend asfalt­beton","hand/voetletsel;","snerpende frees of zaag;","Onderbouwen waarom er niet machinaal kan worden bestraat."]
[null,"opbreken/aanbrengen ongewapende (teerhoudende) betonverharding","aantasting adem­halings­organen","teer/asfaltdampen/fijnstof","Uitbesteding aan specialistische bedrijven of afdelingen"]
["C4","Grondwerk in de nabijheid van bouwwerken","scheurvorming/verzakken/instorten bouwwerk","onderholling/ondermijnen/destabiliseren fundering","Minimale afstanden tot bouwwerken hanteren conform graafprofiel"]
[null,"op basis van diverse regelgevingen wordt het een bijzonder risico wanneer de sleuf dieper wordt als 0,60m en de afstand tot de gevel kleiner wordt als de diepte van de sleuf","vallende objecten\nbeknelling","machinale beschadiging gevel"]
["C5","grondwerk:\n- handmatig graven\n- grondzuigen\n-aan- en afvoeren van grond\n- graven van putten en sleuven\n- werken met grondverdichtingsapparatuur\n","lichamelijk letsel/ verstikking / blootstelling aan gevaarlijk stoffen bodemverontreiniging","instorting / inkalving / verzakking/onbekend zijn met  bodemgesteldheid/ aanwezige infra","KLIC-melding / proefsleuven / maatregelen tegen inkalven; werken op voldoende afstand van machine tot sleuf;"]
[null,null,"lichamelijke belasting\nbeknelling, geluidsoverlast, trilling, stof, \nletsel door machines cq gereedschap, \nperslucht","grondwater","gebruik van drainage / bemaling; vergunningsvoorschriften, overleg met de wegbeheerder;"]
[null,null,null,"Beschadiging van kabels en/of leidingen","bij het dieper graven dan 1.0 m. maatregelen treffen (talud, stempeling, sleufbekisting)  om instorting te voorkomen. Zie arbocatalogus bouw- en infra"]
[{"$nulls":4},"gebruik grondzuiger door specialisten"]
[null,null,null,"gebruik perslucht om grond los te maken","CROW 500"]
[{"$nulls":4},"Opleidingsniveau conform CKB"]
["C6","(graaf)werkzaamheden in nabijheid van kabels en leidingen","letsel / dood\nelektrocutie\ngaslekkage","onbekendheid met de aanwezige kabels en leidingen","werken conform CROW 500"]
[{"$nulls":4},"Opleidingsniveau conform CKB"]
[null,null,null,"onzorgvuldige graafwerk­zaamheden","Toepassen technische normen en instructies"]
["C7","werkzaamheden in de nabijheid van verkeer","lichamelijk letsel door aanrijding","verkeer","draag hoge zichtbaarheidskleding;"]
[{"$nulls":4},"Opleiding \"Veilig werken langs de weg\""]
[{"$nulls":4},"pas voorschriften t.a.v. wegmarkering/afzetting toe conform CROW 96a cq 96b"]
[]
["C8","verwijderen / herstellen groenvoorzie­ningen","lichamelijk letsel","snijdende gereedschappen;","gebruik waar mogelijk gereedschap met beveiligingen;"]
[null,null,null,"vallende objecten;","pas PBM’s toe"]
[null,null,null,"geluidsoverlast","Opleidingsniveau conform CKB"]
["C9","Aanbrengen mantelbuizen d.m.v. boring/persing/raketten","Gehoorbeschadiging, lichamelijk letsel, ","Hoge werkdrukken in de apparatuur,","Werk conform CROW 500."]
[null,null,"bekneld raken","Geluidsoverlast, langdurig werken,","Apparatuur controleren."]
[null,null,"Uitlaatgassen zie tabblad \"Algemeen en Gevaarlijke stoffen\"; onderdeel \"Gevaarlijke stoffen\"","Losschieten van een persluchtslang/leiding, raken in bedrijf zijnde kabel of leiding","Controle apparatuur gebruiken."]
[{"$nulls":4},"Juiste PBM’s en veiligheidskleding dragen."]
["C10","Aanbrengen/plaatsen, onderhouden en verwijderen van wegafzettingen op wegtype ETW","Lichamelijk letsel","Aanrijding door onvoldoende aandacht \nAanrijding door onvoldoende duidelijkheid voor weggebruiker","Opleiding \"Veilig werken aan de weg\"\nReflecterende kleding conform CROW 96b dragen"]
["C11","kabel trekken met een lier","geraakt worden door losschietende kabel\nZie tabblad \"Algemeen en Gevaarlijke stoffen\"; onderdeel \"Algemeen\" A19"]

{"sheet":"ST Elektra werkzaamheden","index":6,"n_rows":81,"n_cols":6,"rows_kept":81,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[70,2,73,2],[62,0,64,0],[62,1,64,1],[62,2,64,2],[67,1,69,1],[67,2,69,2],[67,0,69,0],[70,0,73,0],[70,1,73,1],[60,1,61,1],[60,2,61,2],[27,0,40,0],[41,0,49,0],[50,0,56,0],[52,1,54,1],[60,0,61,0],[27,1,39,1],[41,1,49,1],[0,0,0,4],[2,1,8,1],[9,1,23,1],[9,0,23,0],[2,0,8,0]]}
["Tabblad: ST Activiteiten aan het Elektriciteitsnet "]
["Nr.","Activiteit","Gevaar / risico","Risico oorzaak","Maatregelen / voorzieningen"]
["E1","Werkzaamheden aan het electriciteitsnet in de nabijheid van spanningvoerende delen ≤ 1000V","Dood",null,"Toepassen van de wettelijke eisen\nOpleidingsniveau conform CKB"]
[null,null,"Lichamelijk letsel",null,"Toepassen Branchenormen en bedrijfseigen richtlijnen:"]
[null,null,"Elektrocutie",null,"de BEI-BLS en de daarbij behorende veiligheidswerkinstructies o.a.: "]
[null,null,"Vlamboog",null,"o  E-26 Werkzaamheden aan of nabij accubatterijen"]
[null,null,"Explosie en/of brand",null,"o  E-27 Het uitvoeren van niet-elektrotechnische activiteiten in stations en verdeelkasten"]
[{"$nulls":4},"o   Opleidingsniveau conform CKB"]
[{"$nulls":4},"Toepassen technische normen en instructies"]
["E2","Werkzaamheden aan onder spanningstaande delen (< 1000 volt).","Dood",null,"Toepassen van de wettelijke eisen"]
[null,null,"Lichamelijk letsel",null,"Toepassen Branchenormen en bedrijfseigen richtlijnen:"]
[null,null,"Elektrocutie",null,"de bepalingen van de BEI-BLS en de daarbij behorende veiligheidswerkinstructies o.a.: "]
[null,null,"Vlamboog",null,"o E-04 Het in en uit bedrijf nemen en veiligstellen van een LS-netdeel"]
[null,null,"Explosie en/of brand",null,"o E-40 Het monteren van een verbindingsmof"]
[{"$nulls":4},"o E-41 Het monteren van een eindmof"]
[{"$nulls":4},"o E-42 Het monteren van een aftakmof"]
[{"$nulls":4},"o E-44 Het monteren van een OV-aftakmof"]
[{"$nulls":4},"o E-45 Het repareren van een onder spanning staande kunststof LS-kabel met lichte mantelschade"]
[{"$nulls":4},"o E-46 Het verleggen van een onder spanning staande LS-kabel"]
[{"$nulls":4},"o E-64 Het (de)monteren en/of invoeren van een onder spanning staande kunststof aansluitkabel (≤16Cu of 50Al)"]
[{"$nulls":4},"o E-65 Het verplaatsen van een onder spanning staande kunststof aansluitkast"]
[{"$nulls":4},"o E-66 Het onder spanning verwisselen of (bij)plaatsen van een zekeringhouder of installatieautomaat in een kunststof aansluitkast"]
[{"$nulls":4},"o   Opleidingsniveau conform CKB"]
[{"$nulls":4},"Toepassen technische normen en instructies"]
[]
["Bij aansluitingen"]
["Nr.","Activiteit","Gevaar / risico","Risico oorzaak","Maatregelen / voorzieningen"]
["E3","Werkzaamheden aan/in aansluitkasten onder spanning o.a. verplaatsen of vervangen van de aansluitkast en onder spanning verwisselen van zekeringhouders of installatieautomaten.","Dood",null,"Toepassen van de wettelijke eisen"]
[null,null,"Lichamelijk letsel",null,"Toepassen Branchenormen en bedrijfseigen richtlijnen:"]
[null,null,"Elektrocutie",null,"de bepalingen van de BEI-BLS en de daarbij behorende veiligheidswerkinstructies o.a.: "]
[null,null,"Vlamboog",null,"o  E-04 Het in en uit bedrijf nemen en veiligstellen van een LS-netdeel"]
[null,null,"Explosie en/of brand",null,"o  E-62 Montage van een aansluiting, inclusief de aftakmof"]
[{"$nulls":4},"o  E-63 Het aanbrengen en verwijderen van een provisorische aansluiting vanuit een huisaansluiting"]
[{"$nulls":4},"o  E-64 Het (de)monteren en/of invoeren van een onder spanning staande kunststof aansluitkabel (≤16Cu of 50Al)"]
[{"$nulls":4},"o  E-65 Het verplaatsen van een onder spanning staande kunststof aansluitkast"]
[{"$nulls":4},"o  E-66 Het onder spanning verwisselen of (bij)plaatsen van een zekeringhouder of installatieautomaat in een kunststof aansluitkast"]
[{"$nulls":4},"o  E-67 Het verhelpen van storingen in aansluitkasten t/m 80A"]
[{"$nulls":4},"o  E-68 Het verhelpen van bedrading in een aansluiting ≤ 3x80A"]
[{"$nulls":4},"o  E-69 Het plaatsen of verwisselen van een direct aangesloten kWh-meter/TF-ontvanger of relais bij aansl. ≤ 3x80A"]
[{"$nulls":4},"o   Opleidingsniveau conform CKB"]
[{"$nulls":4},"Toepassen technische normen en instructies"]
["E4","Werkzaamheden aan/in OV aansluitingen, eventueel onder spanning ","Dood",null,"Toepassen van de wettelijke eisen"]
[null,null,"Lichamelijk letsel",null,"Toepassen Branchenormen en bedrijfseigen richtlijnen:"]
[null,null,"Elektrocutie",null,"de bepalingen van de BEI-BLS en de daarbij behorende veiligheidswerkinstructies o.a.: "]
[null,null,"Vlamboog",null,"o  E-04 Het in en uit bedrijf nemen en veiligstellen van een LS-netdeel"]
[null,null,"Explosie en/of brand",null,"o  E-60 Het opheffen van een (mogelijk) gevaarlijke situatie bij een beschadigde lichtmast of ander straatmeubilair"]
[{"$nulls":4},"o  E-61 Het vervangen van een lichtmast of ander straatmeubilair"]
[{"$nulls":4},"o  E-44 Het monteren van een OV-aftakmof"]
[{"$nulls":4},"o   Opleidingsniveau conform CKB"]
[{"$nulls":4},"Toepassen technische normen en instructies"]
["E5","Hoofdzekeringhouders of hoofdautomaten vervangen of bijplaatsen onder spanning","Dood",null,"Toepassen van de wettelijke eisen"]
[null,null,"Lichamelijk letsel",null,"Toepassen Branchenormen en bedrijfseigen richtlijnen:"]
[null,null,"Elektrocutie",null,"de bepalingen van de BEI-BLS en de daarbij behorende veiligheidswerkinstructies o.a.: "]
[null,null,"Vlamboog",null,"o  E-04 Het in en uit bedrijf nemen en veiligstellen van een LS-netdeel"]
[null,null,"Explosie en/of brand",null,"o  E-66 Het onder spanning verwisselen of (bij)plaatsen van een zekeringhouder of installatieautomaat in een kunststof aansluitkast"]
[{"$nulls":4},"o   Opleidingsniveau conform CKB"]
[{"$nulls":4},"Toepassen technische normen en instructies"]
[]
["LS verdeelrekken"]
["Nr.","Activiteit","Gevaar / risico","Risico oorzaak","Maatregelen / voorzieningen"]
["E6","Werkzaamheden aan LS verdeelrekken","Elektrocutie / kortsluiting / vlamboog",null,"Uitvoering conform de bepalingen van de BEI en de daarbij behorende veiligheidswerkinstructies o.a.: "]
[{"$nulls":4},"o  E-04 Het in en uit bedrijf nemen en veiligstellen van een LS-netdeel"]
["E11","Het plaatsen /verwijderen van een LS-strook","Elektrocutie/kortsluiting/vlamboog",null,"·    Uitvoering conform de bepalingen van de BEI en de daarbij behorende veiligheidswerkinstructies o.a.: "]
[{"$nulls":4},"o  E-04 Het in en uit bedrijf nemen en veiligstellen van een LS-netdeel"]
[{"$nulls":4},"o  E-22 Het plaatsen/verwijderen van een (semi) geïsoleerde LS-strook ","technische training"]
["NSA"]
["Nr.","Activiteit","Gevaar/Arbo-risico",null,"Maatregelen/voorzieningen"]
["E13","Het aansluiten/afkoppelen van een aggregaat (synchrone overname)","Gevaar voor elektrocutie en verbranding.",null,"·    Uitvoering conform de bepalingen van de BEI en de daarbij behorende veiligheidswerkinstructies o.a.: "]
[{"$nulls":4},"o  E-04 Het in en uit bedrijf nemen en veiligstellen van een LS-netdeel"]
[{"$nulls":4},"o  E-20 Het aansluiten/afkoppelen van een aggregaat (synchrone overname)"]
["E14","Het aansluiten/afkoppelen van een aggregaat (door het donker)","Verkeershinder, kans op aanrijding van het NSA.",null,"·    Uitvoering conform de bepalingen van de BEI en de daarbij behorende veiligheidswerkinstructies o.a.: "]
[{"$nulls":4},"o  E-04 Het in en uit bedrijf nemen en veiligstellen van een LS-netdeel"]
[{"$nulls":4},"o  E-21 Het aansluiten/afkoppelen van een aggregaat (“door het donker”)"]
[{"$nulls":4},"·    Werken conform voorschriften t.a.v. wegmarkering/ afzetting CROW 96a (autosnelwegen) en 96B (niet autosnelwegen)."]
[]
[]
["Overige activiteiten"]
["Nr.","Activiteit","Gevaar / risico","Risico oorzaak","Maatregelen / voorzieningen"]
["E7","kabel trekken met een lier","geraakt worden door losschietende kabel\nZie tabblad \"Algemeen en Gevaarlijke stoffen\"; onderdeel \"Algemeen\"","verkeerd gebruik lier","Voorlichting"]
["E8","oplossen storing verbrande kunststof moffen","inademen gevaarlijke stoffen\nZie tabblad \"Algemeen en Gevaarlijke stoffen\"; onderdeel \"Gevaarlijke stoffen\""]
["E9","Werken nabij of aan Chroom6 houdende componenten","in contact komen met Chroom6\nZie tabblad \"Algemeen en Gevaarlijke stoffen\"; onderdeel \"Gevaarlijke stoffen\""]

{"sheet":"ST Gas werkzaamheden","index":7,"n_rows":25,"n_cols":5,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,4],[22,0,23,0],[22,1,23,1],[22,3,23,3],[11,0,11,4],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[18,2,20,2],[3,0,9,0],[3,1,9,1],[3,2,9,2],[13,0,16,0],[13,1,16,1]]}
["Tabblad: ST Activiteiten aan het Gasnet"]
["Activiteiten aan het Gasnet "]
["Nr.","Activiteit","Gevaar / risico","Risico oorzaak","Maatregelen / voorzieningen"]
["G1","Standaard werkzaamheden aan het gasnet, zie ook de NBNl RI&E Gas","Gasuitstroming, verstikking, brand en/of explosie",null,"Toepassen van de wettelijke eisen"]
[{"$nulls":4},"Toepassen Branchenormen en bedrijfseigen richtlijnen:"]
[{"$nulls":4},"NBNl RI&E Gas:"]
[{"$nulls":4},"https://www.beiviag.nl/view/MzAxMA%253D%253D"]
[{"$nulls":4},"o  VIAG en VWI's"]
[{"$nulls":4},"o  Opleidingsniveau conform CKB"]
[{"$nulls":4},"Toepassen technische normen en instructies "]
[]
["Aanvullende niet in de VIAG opgenomen activiteiten aan het Gasnet "]
["Nr.","Activiteit","Gevaar / risico","Risico oorzaak","Maatregelen / voorzieningen"]
["G2","Ontsteken “open” toestellen in de binneninstallatie van klanten",null,null,"Klant verzoeken zelf aan te steken"]
[null,null,"Uitstromend aardgas",null,"Het sleutelen aan toestellen is verboden"]
[null,null,"Steekvlam, brand en explosie",null,"Bij open verbrandingstoestellen niet voor de aansteek opening zitten"]
[{"$nulls":4},"Vlamwerende kleding dragen"]
["G3","Blootstelling aan Röntgenstraling tijdens controle lassen\n","zie tabblad \"Algemeen en Gevaarlijke stoffen\"; onderdeel \"Gevaarlijke stoffen\""]
["G4","Uitvoeren Camera inspectie LD leidingen","Gasuitstroming, brand of explosie",null,"Alleen specialisten laten uitvoeren"]
[{"$nulls":4},"Werken conform werkinstructie en handleiding"]
[{"$nulls":4},"Geen elektrische schakelingen binnen explosiegrenzen."]
["G5","Werken nabij of aan Chroom6 houdende componenten","in contact komen met Chroom6\nZie tabblad \"Algemeen en Gevaarlijke stoffen\"; onderdeel \"Gevaarlijke stoffen\" GS20"]
["G6","Spoelen gasleidingen en installaties tbv in- of uit bedrijf nemen","Luchtverontreiniging"]
[]
["G7","Knoeien van aardgascondensaatachtige stoffen","Bodemverontreiniging\nZie tabblad \"Algemeen en Gevaarlijke stoffen\"; onderdeel \"Milieu/Bodemverontreiniging\" M3\nZie VWI G47 Netbeheer Nederland"]

{"sheet":"ST Water werkzaamheden","index":8,"n_rows":14,"n_cols":5,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,4]]}
["Tabblad: ST Activiteiten aan het Waterleidingnet"]
["Nr.","Activiteit","Gevaar / risico","Risico oorzaak","Maatregelen / voorzieningen"]
["W1","aansluiten/monteren op bestaande waterleiding","Lichamelijk letsel","Druk niet van de leiding, onjuist werkmethode, ondeskundige omgang","controleren of druk eraf is\nafsluiters controleren op doorlaten van water;"]
["W2","demonteren op bestaande waterleiding","Lichamelijk letsel","druk niet van de leiding, onjuist werkmethode, ondeskundige omgang","afsluiters controleren op doorlaten van water;\ncontroleren of druk eraf is"]
["W3","werken in de nabijheid van onder druk staande waterleidingen","Lichamelijk letsel","leiding onvoldoen­de gestempeld;\nonzorgvuldige graafwerkzaam­heden","Indien mogelijk leiding drukloos maken of voldoende afstand bewaren tot de onder druk staande leiding;\nvooroverleg en KLIC-melding;\nvoorsteken leidingen;"]
["W4","werken aan beschadigde waterleidingen","Lichamelijk letsel\nverdrinking\nonderholling talud en/of verharding\nbedelving","wegspuitend water;\ninstorten taluds/verharding","indien mogelijk leiding drukloos repareren;\njuiste stempeling aanbrengen;\nwegpompen uitstromend water;\nsleufbekisting toepassen"]
["W5","het maken van een lijmverbinding","Zie tabblad \"Algemeen en Gevaarlijke stoffen\"; onderdeel \"Gevaarlijke stoffen\""]
["W6","Werken aan/met asbestcement leidingen","Zie tabblad \"Algemeen en Gevaarlijke stoffen\"; onderdeel \"Asbest bij de netbeheerders\"\nVrijkomen/inademen van asbestvezels"]
["W7","Spuien/proppen van de waterleiding","lichamelijk letsel, wateroverlast/verdrinking","·   wegspuitend water; instorten taluds","werken conform werkinstructies: bronbemaling, sleufbekisting, draag juiste PBMs"]
["W8","Vullen van achterblijvende leidingen met schuim/zand","Zie tabblad \"Algemeen en Gevaarlijke stoffen\"; onderdeel \"Gevaarlijke stoffen\""]
["W9","afpersen van waterleidingen (beproeven van leidingen)","letsel door barsten of uit elkaar schieten van leidingen","onvoldoende trekvaste verbindingen, stempelingen of aanvullingen","werken conform werkinstructies:\nte persen leidingen volledig aanvullen;\nstempelingen en bovengrondse verbindingen vóór het persen controleren"]
["W10","bedrijfsklaar maken van nieuwe leidingen d.m.v. gevaarlijke stoffen/chemicalien","Zie tabblad \"Algemeen en Gevaarlijke stoffen\"; onderdeel \"Gevaarlijke stoffen\""]
["W11","desinfecteren gereedschap","Zie tabblad \"Algemeen en Gevaarlijke stoffen\"; onderdeel \"Gevaarlijke stoffen\""]
["W12","Werken nabij of aan Chroom6 houdende componenten","in contact komen met Chroom6\nZie tabblad \"Algemeen en Gevaarlijke stoffen\"; onderdeel \"Gevaarlijke stoffen\""]

{"sheet":"ST Overige kabel werkzaamheden","index":9,"n_rows":14,"n_cols":5,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,6,0],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[0,0,0,4]]}
["Tabblad: ST Activiteiten aan overige kabels (ie geen deel uitmaken van het electriciteitsnet)"]
["Nr.","Activiteit","Gevaar / risico","Risico oorzaak","Maatregelen / voorzieningen"]
["OK1","aanleggen van kabels en leidingen","Zie tabblad \"Algemeen en Gevaarlijke stoffen\" onderdeel \"Algemeen\""]
["OK2","plaatsen van kasten","Zie tabblad \"Algemeen en Gevaarlijke stoffen\" onderdeel \"Algemeen\""]
["OK3","inrichten van kasten met optische en/of elektrische apparatuur","lichamelijk letsel","verkeerde werk­houding","werken conform bedrijfsinstructies"]
[null,null,null,"verkeerd gebruik gereedschap","Kabel uit bedrijf nemen"]
[null,null,null,"werken met meet­apparatuur\noogletsel door laserlicht"]
["OK4","Ontvetten kabel","Zie tabblad \"Algemeen en Gevaarlijke stoffen\" onderdeel \"Gevaarlijke stoffen\""]
["OK5","lassen van glasvezelkabels","lichamelijk letsel","verkeerde werkhouding;\noogletsel door laserlicht;\nletsel door glasvezel deeltjes","werken conform bedrijfsinstructies\nkabel uit bedrijf nemen"]
["OK6","inblazen van glasvezelkabel","lichamelijk letsel","verkeerde werkhouding\nwerken met kabel­jet (lucht­druk)","werken conform bedrijfsinstructies"]
["OK7","lassen van traditionele CAI en/of Telecom­kabels","brandwonden;\nZie ook tabblad \"Algemeen en Gevaarlijke stoffen\" onderdeel \"Gevaarlijke stoffen\" ","verkeerd afgieten van de lassen\noververhitting broeimassa\n","werken conform bedrijfsinstructies"]
["OK8","kabel trekken met een lier","geraakt worden door losschietende kabel\nZie tabblad \"Algemeen en Gevaarlijke stoffen\" onderdeel \"Algemeen\""]
["OK9","oplossen storing verbrande kunststof moffen","inademen gevaarlijke stoffen\nZie tabblad \"Algemeen en Gevaarlijke stoffen\" onderdeel \"Gevaarlijke stoffen\""]
["OK10","Werken nabij of aan Chroom6 houdende componenten","in contact komen met Chroom6\nZie tabblad \"Algemeen en Gevaarlijke stoffen\" onderdeel \"Gevaarlijke stoffen\""]